Hardwarové technologie

[Principy počítačů 6](#_Toc163155296)

[Historický vývoj 6](#_Toc163155297)

[První počítače 6](#_Toc163155298)

[První univerzální počítač 6](#_Toc163155299)

[První číslicový počítač 6](#_Toc163155300)

[Generace počítačů 6](#_Toc163155301)

[Binární logika 7](#_Toc163155302)

[AND 7](#_Toc163155303)

[NAND 7](#_Toc163155304)

[OR 8](#_Toc163155305)

[NOR 8](#_Toc163155306)

[XOR 8](#_Toc163155307)

[Modulace signálu 8](#_Toc163155308)

[Útlum 8](#_Toc163155309)

[Šum 8](#_Toc163155310)

[Druhy modulace 8](#_Toc163155311)

[Architektura počítače 10](#_Toc163155312)

[Von Neumannovo a Harvardské schéma 10](#_Toc163155313)

[Von Neumannova architektura 10](#_Toc163155314)

[Harvardská architektura 11](#_Toc163155315)

[Flynnova taxonomie 11](#_Toc163155316)

[SI 11](#_Toc163155317)

[MI 12](#_Toc163155318)

[SD 12](#_Toc163155319)

[MD 12](#_Toc163155320)

[Kombinace 12](#_Toc163155321)

[Základní deska 12](#_Toc163155322)

[Ovlivňuje 13](#_Toc163155323)

[Rozšiřující sloty 13](#_Toc163155324)

[Blokové schéma 13](#_Toc163155325)

[Form Factor 14](#_Toc163155326)

[Konektory 14](#_Toc163155327)

[Propojky (jumpery) 14](#_Toc163155328)

[Přepínače 14](#_Toc163155329)

[BIOS 14](#_Toc163155330)

[UEFI 14](#_Toc163155331)

[Procesor + Mikro architektura Procesoru 15](#_Toc163155332)

[Dělení architektury 15](#_Toc163155333)

[Registry 16](#_Toc163155334)

[ALU 16](#_Toc163155335)

[Vnitřní šířka mikroprocesoru 16](#_Toc163155336)

[Instrukční sada 16](#_Toc163155337)

[Systémové přerušení 16](#_Toc163155338)

[Správa paměti 16](#_Toc163155339)

[Cache paměť 17](#_Toc163155340)

[Vnitřní frekvence 17](#_Toc163155341)

[Vnější frekvence 17](#_Toc163155342)

[Paměti 17](#_Toc163155343)

[Parametry 17](#_Toc163155344)

[ROM 17](#_Toc163155345)

[RAM 18](#_Toc163155346)

[DRAM moduly pro PC 18](#_Toc163155347)

[SDR a DDR 19](#_Toc163155348)

[Sběrnice 20](#_Toc163155349)

[Systémová sběrnice 20](#_Toc163155350)

[Periferní sběrnice 21](#_Toc163155351)

[Spolupráce procesor – sběrnice 23](#_Toc163155352)

[DMA – Direct Memory Access 23](#_Toc163155353)

[IRQ – Interrup Request 23](#_Toc163155354)

[Řadič 23](#_Toc163155355)

[Přídavné karty 23](#_Toc163155356)

[Ovladače 23](#_Toc163155357)

[Paměťový systém počítače a ukládání dat 25](#_Toc163155358)

[Typy, principy fungování, frekvence, normy 25](#_Toc163155359)

[Logická a fyzická struktura disku 25](#_Toc163155360)

[Fyzická struktura 25](#_Toc163155361)

[Logická struktura 29](#_Toc163155362)

[RAM 32](#_Toc163155363)

[ROM 32](#_Toc163155364)

[CACHE 32](#_Toc163155365)

[HDD 32](#_Toc163155366)

[CD 32](#_Toc163155367)

[Uložení dat na CD 32](#_Toc163155368)

[Čtení dat z CD 33](#_Toc163155369)

[Výroba lisovaných CD 33](#_Toc163155370)

[CD-R 33](#_Toc163155371)

[CD-RW 34](#_Toc163155372)

[DVD 34](#_Toc163155373)

[Kapacita DVD 34](#_Toc163155374)

[DVD-R 35](#_Toc163155375)

[DVD-RW 35](#_Toc163155376)

[DVD-RAM 35](#_Toc163155377)

[Blu-ray 35](#_Toc163155378)

[Flash 35](#_Toc163155379)

[NOR 36](#_Toc163155380)

[NAND 36](#_Toc163155381)

[NOR vs NAND 36](#_Toc163155382)

[USB disk, paměťová karta atd. 36](#_Toc163155383)

[SSD 37](#_Toc163155384)

[Architektura periferních zařízení 38](#_Toc163155385)

[Rozdělení, principy, funkce, typy, rozhraní, příklady 38](#_Toc163155386)

[Externí rozhraní 38](#_Toc163155387)

[Interní rozhraní (sběrnice) 38](#_Toc163155388)

[Vstupní periferie 38](#_Toc163155389)

[Výstupní periferie 40](#_Toc163155390)

[Komunikační prostředky 42](#_Toc163155391)

[Principy komunikace, rozdělení a porovnání, média 42](#_Toc163155392)

[Co je potřeba ke komunikaci 42](#_Toc163155393)

[Typy komunikace 42](#_Toc163155394)

[Počítačová sít a její prvky 42](#_Toc163155395)

[Komunikační protokoly 43](#_Toc163155396)

[Modulace signálu 43](#_Toc163155397)

[Přenos signálu 43](#_Toc163155398)

[Digitální modulace s nosnými vlnami 44](#_Toc163155399)

[Mobilní technologie 44](#_Toc163155400)

[Architektura sítě GSM 44](#_Toc163155401)

[GSM sítě 44](#_Toc163155402)

[ETHERNET 46](#_Toc163155403)

[Token Ring 46](#_Toc163155404)

[Parametry 46](#_Toc163155405)

[ACRNET 46](#_Toc163155406)

[Parametry 46](#_Toc163155407)

[FDII 46](#_Toc163155408)

[Ethernet 47](#_Toc163155409)

[První Ethernet 47](#_Toc163155410)

[Kabeláž 47](#_Toc163155411)

[Přístupové metody 47](#_Toc163155412)

[CSMA 47](#_Toc163155413)

[CD 47](#_Toc163155414)

[CSMA/CD 48](#_Toc163155415)

[Popis rámců 48](#_Toc163155416)

[Formát rámce 48](#_Toc163155417)

[Synchronizační pole 48](#_Toc163155418)

[Cílová adresa 48](#_Toc163155419)

[Zdrojová adresa 48](#_Toc163155420)

[Typ zprávy 49](#_Toc163155421)

[Data 49](#_Toc163155422)

[Kontrolní pole rámce 49](#_Toc163155423)

[Formát paketu 49](#_Toc163155424)

[Síťová karta 49](#_Toc163155425)

[Síťové prvky 50](#_Toc163155426)

[Repeater 50](#_Toc163155427)

[Switch 50](#_Toc163155428)

[Router 50](#_Toc163155429)

[Strukturovaná kabeláž 50](#_Toc163155430)

[Koaxiální kabel 50](#_Toc163155431)

[Kroucená dvoulinka 50](#_Toc163155432)

[Optika 51](#_Toc163155433)

[Pasivní prvky 51](#_Toc163155434)

[Aktivní prvky 51](#_Toc163155435)

[10 Base X 51](#_Toc163155436)

[RM ISO/OSI, TCP/IP 54](#_Toc163155437)

[Referenční model ISO/OSI 54](#_Toc163155438)

[Důvod vzniku 54](#_Toc163155439)

[Vrstvy 54](#_Toc163155440)

[IP Adresy 56](#_Toc163155441)

[Třídy IP adres 56](#_Toc163155442)

[Protokol 56](#_Toc163155443)

[IP 57](#_Toc163155444)

[TCP 57](#_Toc163155445)

[UDP 58](#_Toc163155446)

[ARP 58](#_Toc163155447)

[ICMP 58](#_Toc163155448)

[Internet 59](#_Toc163155449)

# Principy počítačů

## Historický vývoj

### První počítače

* Pascalina
  + Mechanická kalkulačka z ozubených koleček pro sčítání a odčítání
* G. W. Leibnity
  + Kroková kalkulačka
  + Mechanická kalkulačka založená na dvojkové soustavě
* Arithmometer
  + První sériově vyráběné kalkulačky

### První univerzální počítač

* Charles Babbage
  + Matematik, který vytvořil Analytický stroj
    - Univerzální ve smyslu, že dokáže simulovat jakýkoliv jiný stroj, algoritmus bez potřeby HW přestavby
    - Stroj nebyl nikdy sestaven, ale přesto pro něj byly napsány programy

### První číslicový počítač

* Z1
  + Rok 1936
  + Paměť 1408 bitů složená z mechanických posuvných prvků
  + Jedinou elektrickou součástí byl motor
  + Frekvence 1 Hz
  + 22bitová aritmetika
* Z2
  + Používal elektromagnetická relé
  + Pracoval pouze s celými čísly – 16 bitů
* Z3
  + 22bitový počítač
  + Používán pro výpočet balistických drah raket
  + 2600 elektromagnetických relé
* Mark 1
  + Rok 1937
  + Laboratoře firmy IBM
  + Reléové obvody
  + První plně elektrický funkční počítač

### Generace počítačů

#### Generace

* Počítače se řadí podle toho, jaké základní stavební prvky obsahují
* Zejména dominovaly elektromagnetické relé

#### Generace

* Relé nahradily elektronky
* Operační rychlost kolem tisíce operací za sekundu
* Programuje se výhradně ve strojovém kódu, neexistují programovací jazyky a překladače
* Neexistoval jednotný software
* ENIAC

#### Generace

* Místo elektronek se používají tranzistory
* Začíná se programovat ve Fortranu
* Vynalezeno přerušení
* Vznikají první operační systémy

#### Generace

* Integrované obvody
* Vznikají první magnetické disky
* Objevují se první operační systémy
* První superpočítače
* Výroba PC v tisícových sériích
* Jednotlivé typy PC jsou nekompatibilní
* První mikro a mini PC

#### Generace

* Od vzniku IBM PC/XT
* Mikroprocesor Intel 8086
* Éra systému MS-DOS
* Cena prudce klesá, výkon prudce stoupá
* Snaha o kompatibilitu systémů

## Binární logika

* Zabývá se logickými operacemi ve dvojkové soustavě

### AND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **Y** |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

### NAND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **Y** |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

### OR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **Y** |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

### NOR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **Y** |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

### XOR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **Y** |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

## Modulace signálu

* Proces v čase, kterým se mění charakter nosného signálu modulujícím signálem
* Finální signál je vždy degradován kvůli útlumu nebo šumu

### Útlum

* Při přenosu dochází k energetickým ztrátám
  + Amplituda přenášeného signálu slábne úměrně ke vzdálenosti

### Šum

* Vznik nežádoucích signálů, než je přenášející signál
* Způsobeno typem vodiče, množstvím stínění, okolními signály

### Druhy modulace

#### Analogová modulace

* Využíváno nosné vlny
* No sinusový signál se nanáší modulační signál – informace
* Modulovaný signál může mít různou amplitudu

#### Amplitudová modulace

* Patří mezi jednoduché spojité modulace
* V závislosti na změně modulačního signálu se mění amplituda nosného signálu
* Frekvence ani fáze se nemění
* Hlavní parametr je hloubka modulace

Obsah obrázku řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky

#### Frekvenční modulace

* Kmitočet nosné vlny je ovlivňován pomocí modulačního signálu
* Nosná vlna se mění o frekvenční zdvih

Obsah obrázku řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky

#### Fázová modulace

* Princip podobný frekvenční modulaci
* Dochází pouze ke změně fáze
* Okamžitá hodnota fáze nosného signálu se mění v závislosti na strmosti amplitudy modulačního signálu

Obsah obrázku řada/pruh, anténa

Popis byl vytvořen automaticky

# Architektura počítače

## Von Neumannovo a Harvardské schéma

### Von Neumannova architektura

* Hlavní myšlenka
  + Struktura je nezávislá od zpracovávaných problémů
  + Na řešení problému se musí zvenčí zavést návod na zpracování a program
  + Program i data jsou uložena do paměti společně
* Využití dvojkové soustavy
* 5 funkčních jednotek
  + Řídící jednotka
  + Aritmeticko-logická jednotka
  + Paměť
  + Vstupní zařízení
  + Výstupní zařízení
* Po sobě jdoucí instrukce programu se uloží do paměťových buněk jdoucích po sobě
* Instrukcemi skoku se dá odklonit od zpracování instrukcí v uloženém pořadí

Obsah obrázku text, diagram, snímek obrazovky, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky

#### Řadič

* Řídící jednotka celého PC
* Generuje řídící signály pro ostatní bloky
* Rozumí strojovému kódu

#### ALU

* Aritmeticko-logická jednotka
* Vykonává operace s daty
* Obsahuje binární sčítačku, komparátory, příznakové bity…
* Řadič dává ALU povel, jakou operaci má vykonat s daty na jejím vstupu

#### Paměť

* Obecně cokoliv, kam lze uložit data a později je opět vyzvednout
* Myšlenkou u Von Neumanna je adresovatelná paměť
  + Všechny části paměti jsou očíslovány
  + Všechny buňky jsou jednoznačně identifikovány
* Při práci s pamětí lze vybrat konkrétní adresu, na kterou zapisovat nebo z ní číst

#### Rozdíl oproti dnešním PC

* Von Neumanova architektura pracuje vždy s jedním programem
  + Špatné využití strojového času
* Von Neuman pracoval pouze s chráněným režimem
* Program se dnes nemusí do paměti zavádět celý, ale pouze jeho část a zbytek nechat na disku
* Dnes může počítat disponovat i více procesory

#### Reálný režim

* Základní režim (procesor se v něm nachází po zapnutí)
* Pokud procesor operuje v tomto režimu je plně kompatibilní s i8086
* Používá 20bitové adresy, lze adresovat 1MB paměti
* Není možnost multitaskingu
* Všechny procesory jsou v tomto režimu, dokud není zaveden operační systém, který je přepne do jiného režimu

#### Chráněný režim

* Podpora pro multitasking
  + Iluze paralelního zpracovávání
  + Mezi úlohami je pouze velice rychle přepínáno
    - Při přepnutí se musí uložit stav rozpracované úlohy
    - Za přepínání je odpovědné jádro OS
    - Každá úloha musí běžet izolovaně
* Vzájemná ochrana úloh
* Privilegování operačního systému
* Podpora pro práci s virtuální pamětí

### Harvardská architektura

* Není potřeba mít paměť stejných parametrů pro data a pro program
* Paměti mohou být naprosto odlišné, mít jinou délku slova, časování, technologii…
* Paměť dat je typu RWM, paměť programu je nezávislá na napájení (ROM, FLASH, …)

Obsah obrázku text, diagram, snímek obrazovky, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky

## Flynnova taxonomie

* Dělení počítačů podle schopnosti paralelního zpracování

### SI

* Single Instruction Stream
* V čase řešení problému běží jeden program

### MI

* Multiple Instruction Stream
* Během řešení běží více programů najednou

### SD

* Single Data Stream
* Jeden zpracovávaný tok dat

### MD

* Multiple Data Stream
* Více zpracovávaných toků dat

### Kombinace

#### SISD

* Klasický Von Neumannův počítač
* Jeden program a jeden sériový tok dat

#### MISD

* Hypotetická kombinace několika programů zpracovávajících jeden tok dat
* Takový princip se zatím nepoužívá

#### SIMD

* Větší počet funkčních jednotek pracujících na řešení téhož programu
* Všechny jednotky provádí stejnou instrukci, ale nad jinými daty
* Řídící jednotka vysílá stejný kód ke všem procesorům

#### MIMD

* Obecný typ paralelního systému
* Flexibilnější, ale mohou nastat problémy s alokací zdrojů, deadlockem…
* Množina procesorů současně provádí různé instrukce nad různými daty

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

## Základní deska

* Účelem je propojit jednotlivé součástky počítače a poskytnout jim napájení
* Fyzicky jde o desku plošného spoje

### Ovlivňuje

* Typ mikroprocesoru
* Typ, rychlost, velikost operační paměti
* BIOS
* Integrované řadiče
* Integrovaná I/O zařízení
* Integrovaný USB controller
* ….

### Rozšiřující sloty

* Umožňují připojit další zařízení
* ISA
  + dříve pro GPU
* EISA, VESA
  + Novější ISA, dnes také nepoužíváno
* PCI
  + Dříve standardem pro všechny rozšiřující karty, dnes nahrazován PCI-E
* APG
  + Slot navržen speciálně pro GPU
  + Rychlejší než PCI, ale vytlačen PCI-E
* PCI-E
  + Nástupce PCI a APG
  + Univerzální sběrnice pro připojení jakéhokoliv standardního typu přídavných karet
  + Mnohem rychlejší než předchůdci, větší šířka pásma…

### Blokové schéma

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, diagram, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

### Form Factor

* ATX
* microATX
* PC-XT
* AT form factor, ETX, BTX, mini-ITX, NLX

### Konektory

* Interní a externí

#### Interní

* Na ploše základní desky
* IDE, SATA, FLOPPY
* Napájecí konektory
* Konektory pro ventilátory, zvukové karty, USB, kabely předního krytu

#### Externí

* Na zadním panelu desky
* USB, PS/2, eSATA, COM, DVI, HDMI, VGA, LAN, audio

### Propojky (jumpery)

* Umožňují nastavit některé parametry základní desky
* Jde o skupinu pinů
* Nastavení je uvedeno v dokumentaci desky

### Přepínače

* Jde o switche na základní desce
* Stav ON/OFF
* Každý je očíslován a funkce je v dokumentaci desky
* Spíše u starších desek

### BIOS

* Basic Input Output Systém
* Spojuje HW, umožňuje komunikaci OS s HW
* Uložen v ROM paměti
* Dnes spíše UEFI

### UEFI

* Unified Extensible Firmware Interface
* Za účelem překonat omezení BIOSu
  + 16bit režim CPU
  + 1 MB adresovatelného místa
* První specifikace 12. prosince 2000
* Umožňuje využití grafického rozhraní

## Procesor + Mikro architektura Procesoru

### Dělení architektury

* CISC
  + Compley Instruction Set Computer
* RISC
  + Reduced Instruction Set Computer
* VLIW
  + Very Long Instruction Word
* MISC
  + Minimum Instruction Set Computer

#### CISC

* Obsáhlá instrukční sada
* Proměnlivá délka kódu i výpočtu
  + Složitý řadič
    - Instrukce trvají i desítky taktů
  + Roste celková složitost mikroprocesoru
* Obsaženo
  + Binární aritmetika
  + Instrukce pro práci s textem
  + Různé numerické formáty
  + Podpora BCD aritmetiky
* Použito v řadách x86

#### RISC

* Důvodem vzniku bylo nevyužívání všech dostupných instrukcí
* Jednoduché instrukce
* Menší množství adresních režimů
* Velké množství pracovních registrů
  + Slouží jako cache paměť
  + Všechny aritmetické a logické instrukce se provádí na těchto registrech
* U ARM nebo v integrovaných obvodech

#### VLIW

* Speciální formát operačního kódu
* V jedné instrukci uloženy operační kódy pro všechny jednotky
* Konstanta v instrukčním slově je použita pro naplnění vybraného registru
* Horizontální formát umožňuje řadiči zůstat jednoduchý
* Paralelní práce jednotek
* Instrukce mají pevnou délku

##### Přednosti

* Velká jednoduchost řadiče
* Možnost zpracovávání instrukcí paralelně

##### Nevýhody

* Veškeré optimalizace se musí provádět v závislosti na mikroprocesoru
* Není vhodné při používání interpretovaných kódů
* Konflikty jednotlivých operací nad registry

#### MISC

* Alternativa k RISC nebo CISC
* Instrukce bez operandů
  + Ty jsou známy implicitně
* Menší nárok na rychlost operační paměti
* Rychlejší reakce na přerušení

### Registry

* Paměť, která umí uložit vždy jedno slovo
  + Šířka slova od 4 bitů do 128 bitů (nejčastěji 8, 16, 32, 64)
* Kapacita je velice malá
* Paměť využívána všemi instrukcemi

### ALU

* Výpočet základních aritmeticko-logických operací
* Na vstup přijdou dvě n-bitová čísla
  + Zvolení operace
* Na výstup je po zpoždění zasláno m-bitové číslo
  + Výsledek operace
* Na výstupu mohou být další signály (flags)
  + Příznak nulovosti, nebo přetečení
* Součet, rozdíl, dvojkový doplněk, porovnání, negace, logický součet/rozdíl, součin

### Vnitřní šířka mikroprocesoru

* Schopnost zpracovat najednou určité množství informací
* Dnes 32bitové, 64bitové

### Instrukční sada

* Sada instrukcí pro přesuny dat mezi pamětí a registry, aritmetické a logické instrukce
* U nových mikroprocesorů i instrukce pro koordinaci víceprocesorových prostředí

### Systémové přerušení

* Signál vysílaný HW nebo programem
* Vysláním si prvek snaží zabrat procesor pro sebe
  + Dnes vektorový systém přerušení
    - Každé přerušení je identifikováno číslem
    - V paměti je uložena tabulka přerušení, kde vektor ukazuje na adresu s obslužným programem přerušení

### Správa paměti

* Tato jednotka stojí mezi adresy generovanými programem a skutečnými adresami v paměti
  + Důvodem překladu je lepší využití paměti a zabezpečení

### Cache paměť

* Mezisklad mezi různě rychlými komponentami PC
* Načte data se sběrnice, která čekají až je bude mikroprocesor potřebovat
  + Ten si je pak načte

### Vnitřní frekvence

* Taktovací impulsy, které určují pracovní tempo
  + Na desce je generátor taktů, který určuje takt pro mikroprocesor
  + Z této externí frekvence je určena vnitřní frekvence
  + Mezi sběrnicí a mikroprocesorem pracuje násobička, která převádí externí tak na vyšší vnitřní
* Mikroprocesory mají takt pevně určen

### Vnější frekvence

* Generována základní deskou
* Pracují s ní všechny součásti desky

## Paměti

* Zařízení, používané k ukládání programu nebo dat pro okamžitou nebo trvalou potřebu
* Mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky operací

### Parametry

* Kapacita
* Přístupová doba v ns
* Přenosová rychlost
* Statičnost / dynamičnost
* Volatilita
* Destruktivnost při čtení
* Spolehlivost
* Cena za bit

### ROM

* Read Only Memory
* Není energeticky závislá (data zůstanou i po vypnutí PC)
* Pro uložení BIOSu
  + Přenos z ROM do RAM nazýváme stínování (shadowing)

#### ROM

* Výrobce buňky přepálí, ty nosí logickou 1, ostatní vedou proud a jsou nositelem logické 0

#### PROM

* Podobné jako ROM, ale informace nezapisuje výrobce, ale uživatel pomocí programátoru ROM

#### EPROM

* Lze do nich opakovaně zapisovat, smazání se provádí pomocí UV světla, zápis pomocí elektrického náboje

#### EEPROM

* Mazatelná paměť pomocí elektrických impulsů, počet zápisů i mazání je omezen

#### Flash-EPROM

* Nejrychlejší typ, počet cyklů kolem 1000, programovatelná přímo z PC

### RAM

* Typ paměti, u níž je libovolné paměťové místo přístupné se stejnou vybavovací dobou
* Za RAM nelze považovat např. HDD, kvůli různé rychlosti čtení
* Dělí se na volatilní / nonvolatilní
  + Volatilní – při vypnutí napájení se smaže obsah
  + Nonvolatilní – při vypnutí napájení se obsah nemaže
* Převážně jako operační paměť PC

#### SRAM

* Static RAM
* Informaci nese bistabilní klopný obvod
* Výhoda
  + Nemusí se obnovovat = rychlejší
* Poměr cena/kapacita vysoká
* Plní úlohu cache paměti
* Při použití CMOS má minimální příkon a krátkou přístupovou dobu

##### CMOS

* CMOS-RAM (Complementary Metal Oxide Silicon)
  + Malá spotřeba
  + Využití pro zápis BIOS programem SETUP
  + Po vypnutí napájena z baterie na základní desce
    - Často je v ní integrován obvod reálného času
* Při rozšiřování paměti je potřeba používat obvody pracující ve stejném režimu

#### DRAM

* Dynamic RAM
* Paměť je tvořena kondenzátory, informaci nese stav kondenzátoru (nabitý/vybitý)
* Samovolné vybíjení – nutno provádět refresh
* Menší počet tranzistorů na buňku = menší cena
* Při čtení dojde k vymazání buňky
  + Refresh i po přečtení dat

### DRAM moduly pro PC

* DIP
* SIPP
* SIMM (30pin a 72pin)
* DIMM (SDRAM a DDR)

### SDR a DDR

#### SDR

* Singe Data Rate
* Využívá synchronní signál s kmitočtem základní desky

#### DDR

* Double Data Rate
* Data jsou během jednoho cyklu přenášena dvakrát
* Přenášejí data jak na náběžné, tak sestupné hraně
* Během jednoho taktu prováděny dvě operace
  + Dvojnásobná propustnost
  + Rychlost standardizovaná organizací JEDEC

Obsah obrázku řada/pruh, diagram, Barevnost, design

Popis byl vytvořen automaticky

#### DDR2

* Pracuje stejným způsobem jako DDR
  + Dvojnásobná vnitřní frekvence
  + Např jádro s frekvencí 200MHz, pak DDR pracuje na 400MHz a DDR2 na 800MHz
* Napětí 1,8V
* Nejsou zpětně kompatibilní s DDR

#### DDR3

* SDRAM nástupce DDR2
* Používá se pro vysokorychlostní ukládání pracovních dat
* Rychlost od 0,8GHz do 2,133GHz
* Standardní napětí 1,5V
  + Ve skutečnosti se pohybuje kolem 1,65V a 1,8V

#### DDR4

* Přímý nástupce DDR3
* První sériová výroba v roce 2013
* Napětí sníženo na 1,05V – 1,2V

#### DDR5

* V dnešní době cenově nákladné
* PMIC
  + Power management
  + Regulátor přesunut na paměťový modul
    - Nadbytečné odpadní teplo

## Sběrnice

* Skupina signálových vodičů
* Řídící, adresové, datové
* Účelem je přenos dat a řídících povelů mezi dvěma zařízeními
* Pro propojení všech komponent mimo procesor
  + Základním komunikačním kanálem
* Systémová sběrnice – mikroprocesor s obvody základní desky
* Periferní sběrnice – systémová sběrnice pro komunikaci s okolím, zakončena sloty

### Systémová sběrnice

* Umístěna na základní desce
* Přes patici spojena s procesorem
* Konstrukce závislá na výrobci
* 2 modely
  + Intel se sběrnicí FSB (Front Side Bus)
  + AMD se sběrnicí HyperTransport

#### FSB

* Spojovací článek mezi procesorem a okolím
* North Bridge
* South Bridge

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, diagram, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

* Fyzická obousměrná datová sběrnice
* Přenáší veškeré informace mezi CPU a North Bridge
* Některé procesory s L2 nebo L3 cache používají k připojení Back Side Bus
  + Rychlejší než přístup přes FSB
* Nejmodernější FSB slouží jako páteř mezi procesorem a chipsetem

##### North Bridge

* Někdy označován jako System Controller
* Přes FSB je připojen k procesoru
* Zajišťuje přesuny dat pro paměťovou sběrnici
* Prochází k ní data k South Bridge

##### South Bridge

* Realizuje pomalejší funkce základní desky
* Zabezpečuje připojení dalších periferií k základní desce
* Vychází z něj sběrnice PCI-E
* Připojen kompletní diskový subsystém
* Sériové porty, USB, paralelní porty, zvukové subsystémy, síťové rozhraní

#### AMD HyperTransport

* Od jádra K8 výrazné změny
  + Integrace paměťového řadiče
  + Data do paměti přímým spojem s taktem procesoru



### Periferní sběrnice

* Začínají v South Bridge a končí sloty pro rozšiřující karty
* PCI, APG, PCI-E, USB, ThunderBolt

#### PCI – Peripheral Component Interconnect

* Navržena pro Pentia
* Oddělena od procesorové sběrnice
  + Taktovací frekvence nezávislá na frekvenci procesoru
* Přinesla PnP (Plug and Play)
  + PCI 2.1, 2.2, 2.3

#### AGP – Accelerated Graphics Port

* Zvýšení výkonu
* Určena pro přenos dat do zobrazovací soustavy
* Propojuje GPU přímo s North Bridge

#### PCI-Express

* Standard systémové sběrnice
* Jedná se o dvoubodové spoje, na kterých jsou data přenášena bez potřeby adres
* Sériový přenos dat
* Přenos dat po virtuální paralelní sběrnici
  + Na vstupu data rozloží a na výstupu složí
* Podpora Hot Plug a Hot Swap
  + Výměna HW za běhu PC
* Šířka sběrnice je volitelná

#### Topologie PC

* Podobná jako HyperTransport
* Bridge – převod mezi PCI-E a jinými typy sběrnic
* Link – duplexní komunikační kanál
* Root Complex – začátek sběrnice

#### Rozhraní PC

* Rozhraní slouží k výměně dat mezi vnitřkem skříně a periferiemi
* Popisuje způsob přenosu dat
* Konektor je normované zakončení pro fyzické připojení
* 2 rozhraní
  + Paralelní
  + Sériové

#### Paralelní rozhraní – LPT

* Původně určeno pro tiskárny
  + Časem i další periferie
* Význam klesá

#### Sériové rozhraní – RS 232 (COM)

* Nejstarší rozhraní
* Pomalejší než paralelní, ale univerzální pro svoji snadnou programovatelnost

#### PS/2

* Konektor od firmy IBM
* Pro myš a klávesnici
* Vyžaduje přerušení IRQ 12

#### USB

* Externí sběrnice počítače
* Má pyramidovou topologickou strukturu
* Podporuje až 5 úrovní zařízení
* Podpora PnP
* Rychlosti
  + Low Speed – 1,5 Mb/s
  + Full Speed – 12 Mb/s
  + High Speed – 480 Mb/s
  + Super Speed – 5 Gb/s – norma USB 3.0
* Podpora více současných přenosů na několika zařízeních
* Možnost připojení až 127 zařízení

#### IEEE 1394 FireWire

* Sériová externí sběrnice
* Podpora PnP
* Rychlosti
  + S100, 200, 400

#### ThunderBolt

* Spojení PCI-E 4x a DisplayPort do jednoho
* Vysoká propustnost

### Spolupráce procesor – sběrnice

* Periferie pro přenos dat využívá část sběrnice
  + Zašle upozornění procesoru, že s ním chce komunikovat
* Využívá se přerušení IRQ – Interrupt Request Levels
  + Procesor je požádán o pozornost zařízením
  + 2 druhy
    - Hardwarové
    - Systémové
  + Vyvolané přerušení spustí program uložený na určité adrese v paměti
  + Pro zpracování je určen řadič přerušení
    - Často integrován do jednoho pouzdra s řadičem DMA
    - Linky, po nichž jsou vysílána přerušení jsou součástí sběrnice

### DMA – Direct Memory Access

* Režim práce s rychlím přenosem dat mezi pamětí a periferií
* Přenos dat řeší řadič DMA, ne procesor
* Linky DMA jsou integrovány do sběrnice
* Dvě zařízení nesmí použít stejný kanál

### IRQ – Interrup Request

* Systém priorit přerušení periferiemi
* Periferie může vyslat požadavek na přerušení řadiči
* Řadič vystaví signál CPU o existenci čekajícího přerušení
* Až je možnost, CPU přijme přerušení a obslouží ho
* Po dokončení přerušení se CPU vrátí ke své původní činnosti

## Řadič

* Slouží k řízení všech dalších částí PC
* Řízení prováděno na základě programu v paměti (Von Neumann) nebo v jiném typu (Harvard)
* Z paměti je vždy načtena jedna programová instrukce

## Přídavné karty

* Slouží pro rozšíření funkčnosti PC
* Grafická, zvuková, síťová, … karta

## Ovladače

* Software, který umožňuje OS pracovat s HW
* Některé ovladače součástí OS, jiné dodány s HW

|  |
| --- |
| Aplikační vrstva |
| Operační vrstva |
| Ovladač zařízení |
| Hardware |

# Paměťový systém počítače a ukládání dat

## Typy, principy fungování, frekvence, normy

* Viz [Paměti](#_Paměti)
* (nevím co jiného by tu mělo být)

## Logická a fyzická struktura disku

### Fyzická struktura

* Pracuje na magnetickém principu
* Několik částí
  + Médium, na němž jsou uložena data (3,5“ a 2,5“)
  + Magnetické hlavy pro zápis a čtení
  + Mechanika pohybující hlavami
  + Motorek točící diskem
  + Elektronika disku řídící práci
  + Deska rozhraní, zajišťující připojení HDD k základní desce
* Dnes realizace i jako SSD bez mechanických částí

Obsah obrázku elektronika, Zařízení pro ukládání dat, jednotka, Jednotka pevného disku

Popis byl vytvořen automaticky

#### Pevný disk

* Složen z
  + Tuhých kotoučů – ploten, umístěných v několika patrech
    - Data se zapisují do magnetické vrstvy, která je nasazena na každý kotouč
    - Nad tímto povrchem operují magnetické čtecí/zápisové hlavy
* Při vypnutí disku zajistí mechanika hlav jejich odstavení do parkovací oblasti, aby nedošlo k poškození ploten

#### Fyzická struktura HDD

* OS rozdělí plochu disku na
  + Stopy – soustředné kružnice
  + Každou stopu na sektory, do kterých zapisuje data

Obsah obrázku kruh, kresba, umění, ilustrace

Popis byl vytvořen automaticky

A – plotna

B – otočné rameno nesoucí hlavy

C – čtecí a zapisovací hlava

D, E – cylindry (stopa, přechází všemi plotnami)

F – sektor (úhlový výsek se stopami)

#### Fyzické formátování

* Řadič si musí rozdělit disk na stopy a sektory, které si očísluje
  + Fyzické formátování (low format)
  + Na začátek každé stopy a sektoru umísí řadič magnetickou značku
  + Tento druh formátování udává výrobce

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

#### Hlavy a cylindry

* Nad každým povrchem „létá“ jedna hlava
  + Zapisuje / čte data
    - Má-li disk 5 kotoučů, může mít až 10 hlav (každý kotouč 2 povrchy)
* Všechny hlavy jsou na společném rameni

Obsah obrázku kruh, snímek obrazovky, diagram, Barevnost

Popis byl vytvořen automaticky

#### Přístupová doba

* Vyjadřuje rychlost, s níž disk vyhledává data
  + Je součtem doby vystavení + doby čekání

#### Doba vystavení

* Čas nutný k pohybu hlavy nad určitou stopu

#### Doba čekání

* Pokud hlava „doletí“ na správnou stopu, nemůže začít se čtením
  + Musí počkat, až se pod ni dotočí ten sektor, v němž má začít číst
  + Doba čekání záleží na náhodě
    - Výrobci se ji snaží snižovat rychlejšími otáčky disku

#### Prokládání

* Metoda pro zkrácení doby čekání
  1. Při čtení se přečtou data z jednoho sektoru, musí se odeslat přes řadič a BIOS operačnímu systému, která je předá dále operačnímu programu
  2. Ten informace zpracuje a požádá OS o nové údaje
  3. OS se obrátí na BIOS a řadič, který zorganizuje načtení dalšího sektoru
  4. Mezitím se však disk pod hlavou pootočí – nestihne začátek následujícího sektoru
  5. Musí počkat (téměř celou otáčku), až se pod ni sektor opět dostane
  6. Proto bylo zavedeno prokládání, které ukládá data přes sektory

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

#### Paměť cache

* Stejně jako CPU i pevné disky mají chache paměť
  + Do ní se načítají data z disku a odtud se přenášejí na sběrnici
  + Zrychluje práci
  + 2 MB až 64 MB

#### Hustota záznamu

* Každý bit je představován miniaturním dipólem zapsaným do magnetického povrchu
  + Úkolem ji miniaturizovat dipóly

#### Modulace dat

* Data se ukládají pomocí změn magnetického toku
* Změna může nastat z kladného na záporný nebo naopak
* Každá taková změna se projeví jako impulz
* K reprezentaci dat se tedy používá přítomnost nebo nepřítomnost pulzu
* Typy modulace
  + MFM
  + RLL
  + PRML

#### Zone Bit Recording (ZBR)

* Plocha disku je rozdělena na zóny
  + Každá zóna má jiný počet sektorů
    - Vnitřní 35, druhá 36… poslední 54
    - Optimalizuje se počet sektorů
    - Zvýšení kapacity
    - Klade vyšší nároky na elektroniku řadiče

#### S.M.A.R.T

* Technologie pro kontrolu stavu disku

#### Adresování diskových bloků

* Nutnost určit přesnou fyzickou polohu dat
* CHS
  + Cylinder – Head – Sector
  + Nejstarší metoda adresování
  + Poloha dat definována 3 pozicemi
* XCHS
  + Dokáže využít všech bitů rozhraní Int13h
  + Dnes nepoužívané
* LBA
  + Logical Block Adressing
  + Adresování převzato od SCSI řadičů
  + Sektory od 0 do max. hodnoty
  + Každý sektor má 28bitovou adresu
  + Dnes standard

#### Řadiče pevných disků

* Jsou řídícím centrem diskové jednotky
  + Jejich úkoly jsou
    - Při čtení musí nejrychleji poslat hlavu na správné místo
    - Organizují zápis a čtení dat prostřednictvím kódování
    - Ve spolupráci se sběrnicí zajišťují přenos dat
* Typy
  + EIDE
  + SATA
  + SCSI

##### EIDE

* Vzniklo inovací standardu IDE (Integrated Drive Electronics)
  + Plošný spoj řadiče je součástí mechaniky disku a spojení řadiče s deskou je provedeno přes rozhraní
    - Na desce jsou standardně 2 řadiče EIDE
    - Na každý až 2 zařízení
    - Kabel má 40 nebo 80 žil, podle rychlosti

##### SATA

* Sériové rozhraní
* K jednomu zařízení jeden kabel
* Možné připojit / odpojit disk za chodu
* RAID pole
* Zvýšení frekvence sběrnice
* Natice Command Queuing (NCQ)
* Staggered Spin-up
* Port Multiplier

###### NCQ – Native Comand Queuing

* Technologie umožňující řazení příkazů do front
* Zajistí, že se požadavky nezpracují sekvenčně, ale v optimalizovaně v pořadí tak, aby hlavičky nemuseli přeskakovat na vzdálené plochy disku

###### Staggered Spin-Up

* Zajišťuje postupné roztáčení motorků disků při startu PC
* Nižší energetická náročnost

###### Port Multiplier

* Přepínač připojený k řadiči
* Zprostředkovává komunikaci s dalšími HDD

##### SCSI (Small Computer Systém Interface)

* Komplexnější než EIDE
* Do sběrnicového slotu na desce se zasune karta – hostitelský adaptér
* Každá jednotka má vlastní řadič
* Provoz řídí hostitelský adaptér
* Bez zátěže CPU

#### Externí disky

* Přes USB 2.0, 3.0 nebo eSATA
* Rozdílem použité sběrnice je rychlost přenosu dat a napájení disku

### Logická struktura

* Základní tabulky ve Windows
  + FAT (File Allocation Table)
  + NTFS (New Technology File Systém)

#### MBR

* Jedná se o boot sector
* Umístěn v prvním sektoru pevného disku
* 512 bajtů a obsahuje
  + Zavaděč OS
  + Tabulku rozdělení disku
  + Číselný identifikátor disku
  + Program pro zavedení OS

#### MPT

* Master Partition Table
* Obsahuje seznam logických oddílů na daném fyzickém disku
* Tabulka max 4 záznamy

#### Partition

* Slouží k rozdělení fyzického disku na logické oddíly
* Možnost nezávislé manipulace oddílů

#### FAT

* Představuje jádro celé logické struktury
* Přiděluje diskový prostor ukládaným souborům
* 3 typy
  + FAT-12
    - Starší typ
    - Adresace 4096 clusteru
    - Na disku zabírá 6KB
  + FAT-16
    - Až 65534 alokačních jednotek
    - Velikost 128KB
    - Velikost clusteru se mění podle kapacity disku
  + FAT-32
    - WIN 95, 98, 2000 a XP
    - Dovoluje 4 296 967 296 alokačních jednotek
* Princip
  + V políčkách FAT jsou údaje
    - Čísla následujících clusterů
    - FFFF koncové clustery
    - 0000 prázdný cluster
    - FFF7 vadný cluster
* Chyby
  + Fragmentace souborů
  + Ztracené clustery
  + Překřížení souboru
  + Poškozená FAT

#### NTFS

* Byl vyvinut pro WIN NT
* Ukládá data do clusterů
* Standard je cluster velikosti 4 kB
* Nejdůležitější soubor MFT (Master File Table)

##### MFT

* Jde o hlavní tabulku souborů
* Samotná MFT je taky souborem
* Stejný význam jako alokační tabulka ve FAT
* Tvoří ji záznamy, každý záznam je soubor na disku
* Prvních 16 záznamů je určeno pro vnitřní potřebu systému
* Prostor NTFS disku je rozdělen na
  + 12% pro růst MFT
  + Zbytek 88% pro ukládání dat
* Informace o souborech
  + Jméno
  + Velikost
  + Poloha fragmentů na disku
  + …

##### Svazky NTFS

* Základní disky
* Dynamické disky

##### Základní disky

* Možno rozdělit na 4 nezávislé oddíly
  + V každém může být jiný OS
  + Možnost vytvářet rozšířené oddíly, které se dělí na segmenty
    - Každý segment má vlastní logické jméno (C:, D:)

##### Dynamické disky

* Pouze čitelné ve WIN XP a novějších
* Lze vytvářet svazky několika typů
  + Jednoduchý svazek je tvořen místem na jednom fyzickém disku
    - Může zabírat jen jednu oblast disku nebo se může skládat z více propojených oblastí disku
    - Jednoduchý svazek lze rozšířit na další disk
    - Po rozšíření se jednoduchý svazek stane složeným
      * Obsahuje diskový prostor více disků

##### Vlastnosti NTFS

* Obnovitelnost
* Přemapování clusterů
* Komprese
* Vylepšená správa dat
* Oprávnění
* Diskové kvóty
* Šifrování dat

#### Disky RAID

* Redundant Array of Independent Discs
* Tváří se jako jeden disk
* Pole si samo organizuje, na který disk se data uloží
* Účelem je zvýšení kapacity, ale hlavě redundance dat

##### Raid Pole

* RAID 0
  + Spojení disků do jednoho fyzického oddílu
  + Zvýšení kapacity
  + Žádná redundance
* RAID 1
  + Efektivní ochrana dat
* RAID 5
  + Min 3 disky
  + Jeden nese samo opravné kódy
  + Další disky nesou data

## RAM

* Tady [RAM](#_RAM)

## ROM

* Tady [ROM](#_ROM)

## CACHE

* Tady [CACHE](#_CACHE)

## HDD

* Tenhle blok [Paměťový systém počítače a ukládání dat](#_Paměťový_systém_počítače)
* (nevím co jiného)

## CD

* Paměť určená pouze pro čtení
* Zápis při výrobě CD pomocí matrice

### Uložení dat na CD

* Disk tvoří 3 vrstvy
  + Nosnou vrstvou je substrát z polykarbonátu
    - Představuje většinu hmoty disku
  + Je zde pomocí matice vytlačena spirálová stopa s jamkami
    - Je pokryta reflexní vrstvou
  + Na reflexní vrstvě je ochranná vrstva
  + Průměr disku je 12 cm a tloušťka 1,2 mm
  + Binárně zakódované informace jsou na disku uloženy ve spirálové stopě
    - Začátek uvnitř disku a konec na okraji
    - Délka stopy cca 4500 metrů
    - Stopa je tvořena jamkami a mezerami
    - Přechod mezi jamkou a mezerou představuje jedničku, místa bez přechodů nulu
  + Celou stopu lze chápat jako sekvenci bitů
    - Každý sektor má délku 2352 bytů
    - Každý blok začíná synchronizačním vzorkem
* Na logické úrovni složitější
  + Délka logického bloku se nemusí shodovat s fyzickým
* Na začátku disku jsou uloženy tabulky adresářových cest
  + Rychlý přístup k jednotlivým souborům

### Čtení dat z CD

* Reflexní vrstva odráží laserový paprsek zpět v plné intenzitě
* Při průchodu paprsku pitem je absorbováno větší množství energie
  + Každá změna intenzity je považována za logickou jedničku

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, řada/pruh, diagram

Popis byl vytvořen automaticky

* Zvukové disky měnily při čtení otáčky tak, aby byl zajištěn konzistentní datový tok
  + CLV – Constant Linear Velocity
  + Dosahovalo se rychlostí 1,4MB/S – odpovídá parametrům zvukového záznamu

### Výroba lisovaných CD

* 3 kroky
  + Premastering
    - Vytváří se přesná bitová podoba výsledného disku
      * Vstupem jsou data rozdělena do 2048 bytových bloků
      * Každému bloku se programově dopočítají synchronizační data, chybové a detekční kódy i adresy sektorů
  + Mastering
    - Výrobní fáze
    - Vytváření raznice
  + Výroba výsledného CD

### CD-R

* Sony a Philips vytvořili specifikaci disků
* Zachovaná zpětná kompatibilita

#### Zápis na CD-R

* Hlava s laserovou diodou sleduje spirálovou stopu
* V místě kde měl být pit, je intenzita paprsku zvýšena, takže se zvýší teplota na vrstvě organického barviva – to změní odrazivou vlastnost plochy

#### Čtení CD-R

* Stejným způsobem jako u CD
* Hlava sleduje stopu a čte z ní informace
  + Ty jsou vyhodnoceny na základě intenzity odraženého světla
  + Změna intenzity je jednička
  + Absence změny nula

### CD-RW

* Přepisovatelné disky
* Zápis i čtení pomocí laserového paprsku
* Datová vrstva je ze slitiny, která při určité teplotě mění krystalickou strukturu na amorfní a při odlišné teplotě krystalizuje
* Během zápisu se mění místa na amorfní
  + Ty odráží více světla
* Mazání dat se provádí zpětnou změnou fáze
  + Z původně amorfní fáze na krystalické

## DVD

* Vycházelo se z CD
* Rozdělení polykarbonátové vrstvy na dvě části
  + Jsou použity 2 vrstvy mezi nimiž se nachází jedna nebo dvě datové vrstvy

Obsah obrázku text, kruh, snímek obrazovky, kompaktní disk

Popis byl vytvořen automaticky

* Zvýšení výrobních nákladů
* Při oboustranném záznamu se disk musí ručně otáčet

### Kapacita DVD

* Zmenšení záznamové stopy
* Zmenšení délek pitů
* Zvětšila se plocha pro zápis informace – prodloužení datové stopy
* Změna ve způsobu kódování informací
* Změna v optické mechanice
  + Větší přesnost hlavy
    - Nutno laserové světlo přesněji zaměřit
  + Použití odlišné frekvence paprsku
    - Z 780nn na 650nn
  + Složitější zaostření paprsku
    - Z 1,2mm od povrchu na 0,6mm

### DVD-R

* Technologie umožňuje použití oboustranných médií
* Dual Laser Recording (DL)
* Větší kapacita disků

### DVD-RW

* Pro zápis využívá změnu fáze materiálu na datové vrstvě
  + Při každém zápisu dochází k degradaci datové vrstvy
  + Při výrobě je datová vrstva opatřena vylisovanou stopou s adresními pity
  + Pro přepis je buď použit kontinuální přepis větší části disku
  + Nebo lze simulovat paketový zápis po blocích nebo skupinách bloků za sebou

### DVD-RAM

* Zápis podobný magnetooptickým diskům
* Nepoužívá spirálovou stopu
* Používá kruhové stopy rozdělené na sektory
  + Několik desítek stop vedle sebe má stejné množství sektorů
* Řízení hlavy laserem při čtení a zápisu je prováděno přímo firmwarem optické mechaniky
* Lepší detekce a korekce chyb
* Kapacita oboustranného DVD-RAM až 9,4GB

### Blu-ray

* Diody s modrým světlem
  + Vlnová délka 405nm
* Kapacita vrstvy až 25 GB
* Zmenšení šířky stopy i délky pitů
* Zvýšena rychlost přesunu dat

Obsah obrázku text, snímek obrazovky

Popis byl vytvořen automaticky

## Flash

* Princip odvozen od EEPROM
* Samotná morfologie buněk je odlišná
* Podle zapojení NAND nebo NOR

### NOR

* První Flash používali NOR
* Připomínala zapojení hradla NOR z tranzistorů
* Každá buňka jeden tranzistor s izolovanou elektrodou
  + Ta plní paměťovou funkci
* Nad ní je umístěna běžná brána připojena k adresovému vodiči
* Každou buňku je možné adresovat samostatně
* V každé buňce jeden bit informace
* Některé Flash používají MLC
  + Jedna paměťová buňka ukládá informaci o dvou nebo třech bitech

### NAND

* Uspořádání do mřížky jako u NOR
  + Liší se způsob propojení
* Několik buněk za sebou v sérii
  + Není možné přistupovat k jednotlivým buňkám
  + Lepší využití plochy čipu
* Nejmenší adresovatelná jednotka se nazývá page
  + Několik stránek sdruženo do bloku
  + Čtení a zápis po stránkách
  + Mazání po blocích
  + Velikost stránky 2112 bytů
  + 2048 bytů použito pro data
    - Zbytek pro detekční a korekční kódy

### NOR vs NAND

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

## USB disk, paměťová karta atd.

* Paměťové karty do PCMCIA používaly NOR
  + Po několika letech přechod na NAND
  + Všechny komplikace kvůli odlišnému způsobu adresování jsou řadičem i OS maskovány
    - Uživateli se jeví že zapisuje i čte po bytech
  + Nevolatilní paměti Flash jsou použity pro konstrukci hybridních pevných disků
    - Kombinace běžného HDD a paměti Flash

## SSD

* Solid State Disc
* Bez pohyblivých součástí
* Paměť Flash s řadičem a rozhraním
  + Většinou SCSI, IDE či SATA
  + Několik čipů s řadičem paměti, stykovým obvodem zajištujícím standardizované rozhraní s počítačem a vlastní Flash paměť NAND
  + CCA 2,4x rychlejší než HDD

# Architektura periferních zařízení

* Zařízení, které není nezbytně nutné k provozu PC
* Externí, interní, vstupní a výstupní

## Rozdělení, principy, funkce, typy, rozhraní, příklady

### Externí rozhraní

* PS/2, VGA, USB, FireWire, …
* Viz [Periferní sběrnice](#_Periferní_sběrnice)

### Interní rozhraní (sběrnice)

* Paralelní soustava vodičů
* Komunikační standard pro připojování zařízení
* Parametry
  + Šířka přenosu
  + Frekvence
  + Rychlost (propustnost)
* Rozdělení
  + Paralelní / sériová
  + Datová , adresová, řídící, napájecí
  + Synchronní, asynchronní
  + Datová propustnost, řídící kmitočet
* PCI, AGP, SCSI, IDE/ATA, SATA
* Viz [Periferní sběrnice](#_Periferní_sběrnice) a [Řadiče pevných disků](#_Řadiče_pevných_disků)

### Vstupní periferie

#### Myš

* Polohovací zařízení
* Dříve kulička, dnes optické snímání podložky – CCD čidlo
* Rozhraní
  + PS/2 – dnes už moc ne
  + USB
  + Bezdrátové
* Parametry
  + Rozlišení pohybu v DPI
    - Počet kroků, které myš rozezná při pohybu o jeden palec
  + Hmotnost
  + Tvar, ergonomie, přizpůsobení ruce
  + Počet tlačítek
  + Způsob připojení
    - USB, bezdrát, dříve PS/2, sériová linka
* Komunikace
  + Neposílá informaci o poloze, ale o změně x a y
    - Tato změna má kladné nebo záporné znaménko podle směru
  + Využívá se režim interrupt
  + Kvalitní myš umožňuje nastavit polling rate
    - Jak často má být myš dokazována na změnu stavu
    - Výchozí je 100x za sekundu

##### Kuličková myš

* Při pohybu po povrchu se otáčí kulička na spodní straně
* Pohyb snímají 2 hřídele, které se kuličky dotýkají
* Kulička hřídele roztáčí a přenáší pohyb na clonu
* Světlo uvnitř myši svítí skrz zuby kolečka na konci hřídele
* Přerušovaný paprsek je pak snímán čidlem, který ho mění na impulzy
* Směr je rozpoznán pomocí snímačů na hřídelích, přičemž zářezy ve cloně jsou voleny tak aby byl osvětlen právě jeden snímač
* Myš má 2 hřídele, 4 snímače ve dvou čidlech

##### Optická myš

* Využívá led nebo laserovou diodu jako zdroj světla
* Ten je po odrazu od plochy snímán optickým čidlem
  + Lze si představit jako kameru, která fotografuje povrh
* Když se myší pohne, obraz se posune a tím je možno zjistit směr pohybu a rychlost
* Fotografovaný povrch nesmí být perfektně hladký, jinak se světlo neodráží správně
* K vyhodnocení pohybu se používá relativně výkonný mikroprocesor
  + Myš spolehlivě pracuje na strukturovaném povrchu, kde je možno rozeznat pohyb po podkladu

##### Laserová myš

* Podobná optické
* Laserový paprsek je ostřejší a intenzivnější
* Použití modernějšího senzoru
* Přesně snímají i malé pohyby
* Laserem se lépe detekují nerovnosti povrchu

##### Bluetrack myš

* Nový typ senzoru
* LED dioda svítí modře
* Čočka se širokým záběrem
* Poradí si s téměř každým povrchem

Obsah obrázku snímek obrazovky, počítačová myš, design

Popis byl vytvořen automaticky

#### Klávesnice

* Standard 101 kláves
* Stisky a rozepnutí kláves převádí na ScanCode, který zasílá do PC
* Je zde mikroprocesor pro ošetření zákmitů při spínání tlačítek
  + Stav kdy tlačítko není ani sepnuté ani rozepnuté

Obsah obrázku text, diagram, řada/pruh, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

* Dříve spojení přes COM, PS/2, dnes SB nebo bezdrát

##### Mechanické klávesnice

* Spínače umožňují sepnutí dvou kontaktů
* Návrat realizován pomocí pružiny

##### Membránová klávesnice

* Tlačítko prohne gumovou membránu s uhlíkovým kontaktem
* Kontakt při stisku spojí příslušné kontakty

##### Parametry

* Počet tlačítek a rozložení
* Způsob připojení
  + USB, bezdrát
* Typ – membrána/mechanika
* Podsvícení
* Aktivační vzdálenost, délka dráhy stisku, tuhost (odpor)

#### Scanner

* Předloha je po řádcích osvětlena a odražené světlo je vedeno k přijímači
* Typy
  + Ruční
  + Stolní
  + Bubnový

#### Herní zařízení

* GamePad
* Joystic
* Volant
* 3D kamery a polohovací zařízení

### Výstupní periferie

#### Tiskárny a plotry

* Plotr – projekční činnost pro tisk vektorové grafiky
* Tiskárna
  + Jehličková
  + Inkoustová
  + Laserová
  + Termosublimační

#### Zobrazovací zařízení

* Podle technologie
* CRT
  + Tři katody emitující paprsky elektronů
  + Ty dopadají na stínítko, složené z RGB spektra
    - To tvoří barvu, paprsky mají stejnou
  + Použití masky pro správný dopad elektronů
* LCD
  + 2 desky pokryté elektrodami
  + Mezi nimi tekuté krystaly
  + Podsvíceno soustavou zářivek
    - + vrstva rozvádějící světlo
* Plazma
  + Dvě elektrody, mezi nimi plyn

#### Zvuková zařízení

* Buď přídavná karta nebo na základní desce
* Záznam, přenos a reprodukce zvuku

# Komunikační prostředky

## Principy komunikace, rozdělení a porovnání, média

### Co je potřeba ke komunikaci

* Společný jazyk (protokol)
* Navázání komunikace
* Řízení komunikace (kdo vysílá, kdo poslouchá)
* Adresa cíle a adresa zdroje

### Typy komunikace

#### Paralelní vs Sériová

* V paralelní se odesílá několik dat najednou
* V sériové se posílají data za sebou
* Dříve se více používala paralelní, než narazila na limity, kdy nešlo zvětšit frekvenci, aniž by se nezvýšil počet chyb a šum
* Dnes hlavně sériová komunikace
* U sériové není nutné řešit problém se synchronizací
* Např. PCI u paralelní a PCI-E u sériové

#### Synchronní vs Asynchronní

* Při synchronní komunikaci zařízení aktivně čeká na komunikaci
* Asynchronní nevyžaduje okamžitou odezvu

#### Full duplex vs Half duplex

##### Half duplex

* Obě strany mohou přijímat i vysílat ale ne současně
* V jeden okamžik probíhá přenos jedním směrem
* Na jedné se vysílá na druhé přijímá

##### Full duplex

* Možnost obousměrné komunikace současně
* V Ethernet to funguje tak, že část vodičů je designováno na vysílání a další část na přijímání rámců

#### Znehodnocení signálu

* Útlum
  + Vzniká přirozenou ztrátou síly signálu v závislosti na délce kabelu
* Šum
  + Rušivý signál, který v průběhu komunikace mění a poškozuje přenášenou zprávu
  + Dochází tím k různě silnému zkreslení informace

### Počítačová sít a její prvky

* Zařízení
  + Počítač, router, switch, tiskárna…
* Přenosové médium
  + Metalický kabel, optika, prostor (u bezdrátu)
* Protokoly
  + Stanovená pravidla komunikace, formáty datových struktur, řídící a kontrolní informace
* Zprávy
  + Přenášená data spolu s řídícími informacemi
* Topologie
  + Způsob zapojení zařízení
  + Fyzická
    - Zachycuje reálné zapojení pomocí kabelů
  + Logická
    - Zachycuje vnitřní propojení, nemusí kopírovat fyzickou

### Komunikační protokoly

* Zajišťují minimálně
  + Detekci fyzického spojovacího média, uzlů a koncových zařízení
  + Handshake
  + Vyjednávají o parametrech spojení
  + Označení a detekce začátku a konce zprávy
  + Formátování zprávy
  + Detekce chyb
  + Způsob nápravy chyb
  + Ukončení spojení

#### TCP protokol

* Navázání spojení
  + Klient vyšle TCP segment s příznakem SYN
  + Server odpoví přes SYN+ACK
  + Klient odpoví ACK
* Konec spojení
  + Každá strana uzavře spojení
  + Klient odešle FIN
  + Server odpoví ACK
  + Server odešle FIN
  + Klient potvrdí přes ACK

#### Peer-to-peer

* Klienti komunikují mezi sebou bez potřeby serveru

## Modulace signálu

* Změna původní charakteristiky signálu na vhodnou pro přenos dat skrze přenosové prostředí

### Přenos signálu

* V základním pásmu (baseband)
* V modulovaném pásmu (broadband)

#### Základní pásmo

* Bez modulace
* Náchylné k rušení
* Unipolární
  + 0 V = 0, >0 V = 1
* Bipolární
  + -5 V = 0, >0 V = 1
* Kódování Manchester
  + Změna z vyšší na nižší = 0
  + Změna z nižší na vyšší = 1
* Nelineární proces, kterým se mění charakter vhodného nosného signálu pomocí modulujícího signálu

### Digitální modulace s nosnými vlnami

* Kvůli optimalizaci přenosu
* Modulace na vysokofrekvenční složky
* Tento způsob umožňuje přenášet více informací po jednom kanálu
* Diskrétní signály nelze přenášet rádiovým signálem
  + Digitální modulace – lze vzduchem

Viz. [Modulace signálu](#_Modulace_signálu)

## Mobilní technologie

* Všechny současné sítě využívají buňkový systém
  + Hodně malých vysílačů
  + Každý si řídí vlastní část
* Umožňuje vícenásobné využití frekvenčního pásma
  + Více účastníků na jedné sítí může komunikovat v jednom čase na téže frekvenci

### Architektura sítě GSM

#### USS – Uživatelský subsystém

* Mobilní stanice
* Datová zařízení – modemy, …

#### BSS – Subsystém základnové stanice

* Základová stanice – BTS
* Kontrolér základnových stanic – Base Station Controller (BSC)

#### NSS – Subsystém sítě

* Ústředna MSC
* Bezpečnostní a identifikační registry – Authentication Center – AuC
* Domovský lokační registr – Home Location Register – HLR
* Návštěvnický lokační registr – Visitor Location Register – VLR
* Identifikační registr – Equipment Identification Register – EIR

### GSM sítě

* Global Systém for Mobile Communication
* Standard pro mobilní telefony
* Digitální komunikace

#### 2G

* GSM900, GSM1800
* 80. léta
* Standardizace přenosu
* Přenos hlasu

#### 2.5G

* Podpora paketového přenosu pro GPRS – General Packet Radio Services
* Datové přenosy
  + HSCSD – High Speed Circuit Switched Data
  + EDGE – Enhanced Data Rates for Global Evolution

#### 3G

* Vysokorychlostní přenos hlasu i dat
* Telefony 3. generace od roku 1999
* UMTS, CDMA

#### 3.5G

* Datové přenosy o rychlosti 3Mb/s

#### 4G

* Standard s rychlostí alespoň 100Mb/s, teoreticky i přes 1Gb/s
* Zabezpečené rychlé spojení
* Přenos hlasu, digitálního videa a dat

# ETHERNET

* Dnes se prakticky využívá Ethernet a ATM

## Token Ring

* Topologie – kruh
* Stanice si počká, až k ní přijde token, přidá hlavičku a data, pak to pošle dál
* Jakmile data dorazí adresátovi, ten označí rámec jako v pořádku přijat a původní stanici pošle potvrzení
* Nevýhodou je plýtvání časem
  + Každý token jde tam a pak zase zpátky
  + Existují různé varianty token ringu, které zrychlují síť tak, že posílají do sítě více tokenů najednou
    - Max. tolik, kolik je stanic
      * Na každé stanici jeden token v jeden okamžik

### Parametry

* Rychlost
  + 4Mbit/s, 6Mbit/s, 16Mbit/s
* Max. 250 stanic v jednom okruhu

## ACRNET

* Přístupová metoda
  + Token Bus
  + Stanice vytváří logický kruh
    - Každá stanice zná následníka a může adresovat dalšího v kruhu
  + Každá stanice čeká, než k ní přijde token
  + Stanice nemají pevně uloženou adresu na síťovce
    - Fyzická adresa se nastavuje pomocí osmi switchů
    - Administrátor nastaví jedinečnou kombinaci
      * Max 255 stanic

### Parametry

* Max. počet stanic 255
  + 0 všeobecná
* Rychlost
  + 4–8 Mbit/s ale i 20 Mbit/s
* Token Ring i ARCNET jsou typy sítí, které stále vysílají

## FDII

* Fiber Data Distributed Interface
* Vysokorychlostní síť
* Propustnost 100Mbit/s
* Běží na optických vláknech
* Topologie zdvojeného kruhu
* Jsou zde vysoce inteligentní zařízení schopná detekovat závadu na trase
  + Případně lze přejít na druhý kruh
  + Ten lze použít pro zálohu (50% redundance)
* Vysoká cena

## Ethernet

* Technologie založena na přenosu paketů
* Definuje
  + Vedení a jeho instalaci
  + Formáty paketů
  + Protokoly
  + Metodu řízení přístupu (CSMA/CD)
* Původně
  + Koax. Kabel
  + Rychlost 10Mbit/s
* Ucelená představa o tom, jak má lokální síť fungovat
  + Není síť jako taková, ale definice, předpis, standard, …

### První Ethernet

* Pracoval s rychlostí 3Mb/s
* Určen k nahrazení ARCNET
* Existuje CCA 20 typů variant sítí ethernetového typu
* Rychlost 10 Mb/s – 1000Mb/s
* Maximální počet stanic 1024
* Topologie – sběrnice
* Problém s topologií kruhu

### Kabeláž

* Koaxiální kabel
* Kroucená dvojlinka
* Optický kabel

## Přístupové metody

### CSMA

* Carrier Sense Multiple Access
* Stanice naslouchá, zda je vysíláno na přenosovém médiu
* Pokud ano, stanice zkusí přístup později, až do doby, kdy není médium volné
* V okamžiku uvolnění začne vysílat

### CD

* Collision Detection
* Stanice během vysílání sleduje, zda je na médiu signál vysílaným úrovním
* Případ, kdy dojde k interakci více stanic, se nazývá kolize
* V případě kolize stanice generuje signál JAM a všechny stanice, které v tu dobu vysílaly, generují náhodnou časovou hodnotu, po níž se pokusí znovu vysílat

### CSMA/CD

* Přenos v základním pásmu znamená, že po kabelech proudí vždy jeden logický signál
* Stanice, která chce vyslat data, testuje stav kanálu
* Je-li kanál volný, zahájí vysílání, přitom však musí zaručit dodržení mezi rámcové mezery 9.6 mikrosekund
* Je-li kanál obsazen, čeká na jeho uvolnění, poté ihned o uplynutí mezi rámcové mezery zahájí vysílání
* Během přenosu testuje souhlas signálu na přenosovém médiu s vysílanými daty
* Je-li během celé doby vysílání signál správný, je považováno vysílání dat za úspěšně ukončené
* Zjistí-li stanice nesouhlas, znamená to, že došlo ke kolizi
  + Ihned přeruší přenos rámce
  + Vyšle jamming signal, aby kolizi bezpečně rozeznaly i ostatní stanice
  + po vyslání tohoto signálu čeká stanice po určitou dobu a poté začne opakované vysílání
  + doba čekání se stanoví jako násobek doby potřebné k odeslání 512 bitů s náhodným číslem
  + náhodné stanovování doby čekání je nutné, aby opakované vysílání nezahájily stejné stanice ve stejnou dobu a nevytvořili další kolizi
  + pokud rámec není odeslán ani po 16 pokusech, je hlášena chyba

## Popis rámců

### Formát rámce

* rámec předávaný po Ethernet je sestavován v podvrstvě MAC linkové vrstvy

### Synchronizační pole

* Preamble
* poskytuje signál, který umožní synchronizování generátoru hodin přijímací strany
* nenese žádnou informaci a je k rámci připojeno ve vysílacích obvodech
* do celkové délky rámce se nezahrnuje

### Cílová adresa

* Destination Address
* Obsahuje adresu stanice, které je rámec určen
* Může být individuální fyzická nebo skupinová
* Zvláštní postavení má broadcast
  + Na ní vyslané rámce jsou přijaty na všech stanicích v sítí
* 48 bitů

### Zdrojová adresa

* Source Address
* Uvádí fyzickou adresu desky připojené do sítě, která rámec vyslala

### Typ zprávy

* Na této úrovni v podstatě nevyužito
* Pro diagnostické testování

### Data

* Délka 46 až 1500 slabik
* Minimální délka stanovena, aby byl zaručen čas vysílání potřebný pro bezpečnou detekci případné kolize

### Kontrolní pole rámce

* FCS – Frame Check Status
* Označení obsahu rámce hodnotou CRC – Cyclic Redundancy Check
* Při příjmu je hodnota CRC kontrolována a rámce, u kterých nesouhlasí, jsou označeny za chybné

## Formát paketu

* Všechny rychlostní modifikace Ethernetu používají stejnou komunikační metodu CSMA/CD
* Používají i stejný formát a velikost paketu
* Paket je definován na 1. a 2. vrstvě OSI
* Základní částí paketu je hlavička linkové vrstvy, která je následována daty
* 4 typy hlavičky, vzájemně nekompatibilní
  + Ethernet\_II
  + Ethernet\_802.3
  + Ethernet\_802.2
  + Ethernet\_SNAP
* Každý paket je uvozen preambulí
  + Slouží k synchronizaci vysílající stanice a přijímacích stanic
* Následuje
  + Adresa určení – MAC
  + Zdrojová adresa – MAC
  + Číslo označující typ paketu
  + Datová část
  + Kontrolní součet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preambule | Určení | Zdroj | Typ | Data | CRC |
| 8 B | 6 B | 6 B | 2 B | 46 – 1500 B | 4 B |

## Síťová karta

* NIC – Network Interface Card
* Fyzické rozhraní mezi PC a sítí
* Připravuje data z PC pro přenos na fyzické vrstvě
* Přijímá a zasílá data do sítě
* Kontroluje tok dat mezi PC a sítí
* Obsahuje
  + Hardware
  + Firmware
    - Řídí činnost HW
  + Obsahuje LLC a MAC podvrstvu linkové vrstvy modelu OSI
* Duplexita
  + Full duplex
  + Half duplex
* Sběrnice
  + PCI / PCI-E
  + Integrováno v základní desce

## Síťové prvky

### Repeater

* Ke spojování ethernetových segmentů
* Zesiluje signál, upravuje hrany
* Zabývá se bity
* Umožňuje prodloužit maximální délku kabelu

### Switch

* Přepíná rámce
* Přenos probíhá jen mezi příslušnými porty komunikujících stanic
* Dle cílové MAC adresy zajišťuje
  + Přepnutí
  + Zrušení
  + Přesun na vyšší síť
  + Store and Forward
    - Načte celý rámec
  + Cut Through
    - Načte jen záhlaví a podle něj pošle dál

### Router

* Rozhoduje o tom, kam bude paket odeslán, aby se dostal k cíli optimální cestou
* Pracuje na 3. vrstvě OSI
* Obsahují směrovací tabulku

## Strukturovaná kabeláž

### Koaxiální kabel

* Tenký
* Tlustý

### Kroucená dvoulinka

* UTP / STP
* Nejčastěji Cat5

#### Cross-Over

* Dva kabely jsou prohozené na jedné straně
* Jedna strana slouží jako vysílač a na druhé jako přijímač
* Při zapojení PC – PC

#### Straight-Through

* Při zapojení aktivního prvku a PC

### Optika

* Jednovidové / mnohavidové

### Pasivní prvky

* Zásuvky
* Kabely
* Patch panely
* Konektory
* Nástroje

### Aktivní prvky

* Síťové prvky
* Konvertory
* Hub
* Switch
* Router

### 10 Base X

* 10 Mb/s
* Base znamená přenos v základním pásmu
* Číslo = maximální elektrická délka segmentu ve stovkách metrů
* Písmeno = typ kabelu

#### 10 Base 5

* 1. normovaná Ethernetová síť
* Každá připojená stanice znamená zkrácení maximální délky o přibližně pět metrů
  + To způsobují přechodové odpory na konektorech…
* Používá se 5x stíněný koax
* Kabel funguje lépe, ale je náročný na požadavky zapojení kabeláže
  + Max délka 500 m
* Připojování stanic pouze ve vyznačených místech transceiverem
  + Pouze vzdálenosti násobku 2,5 m kabelu a max. 50 m od transcieveru
* Segment musí být na obou koncích ukončen pomocí terminátorů
* Nesměly se použít 2 sousední přípojné body
  + Minimální rozteč mezi stanicemi je 5 m
* Nevýhody
  + Cena
  + Tlustý, neohebný kabel
  + Speciální konektory
* Zámkové konektory
* Topologie sběrnice
* Maximální počet stanic 1024
* Adresu tvoří číslo o délce 12 B, které je pro každý síťový adaptér unikátní
* Přes repeater se mohou spojit maximálně tři segmenty
* Používá se páteřní struktura
  + Multiport repeater – připojení více segmentů
* Switch slouží k rozdělení sítě na více Ethernetových sítí
  + Má paměť na 1024 adres, které mohou komunikovat jeho prostřednictvím

#### 10 Base T

* Použití kroucené dvojlinky
* Topologie strom, hvězda
* Maximální vzdálenost mezi stanicemi je 420 m
* Konektory RJ45
  + Šířka 8 kontaktů
  + Používají se max. 4 vodiče
  + 2 vodiče pro přenos tam, 2 zptáky

#### 10 Base F

* Fiber channel
* Norma, která umožňuje použití na optice
* Délka daný typem vlákna
* Vše plně propojitelné přes media konektory
* V době objevení nejrychlejší síť

#### 10 Base FL

* Používá multimodový optický kabel
* Délka kabelu mezi 2 uzly max 2 km
* Existuje i modifikace pro singlemode optický kabel

#### 100 Base T

* Na kabelech 10 Base T, ale využívá se všech 8 vodičů
* Rychlost 100Mb/s
* Neujalo se
* Vzdálenost nesmí překročit 90 m
* CSMA/CD

#### 100 Base TX

* Vylepšený 100 Base T
* Kabeláž kategorie 5
* 10x rychlejší technologie
* Kabel až 210 metrů
* Vetší ztráty na spojích
* Používá kroucený dvojdrát, UTP i STP s impedancí 100 ohm

#### 100 Base FX

* 100 Base TX s využitím optických kabelů
* Délka kabelu mezi uzly max. 2 km

#### 100 Base TX

* Kabeláž kategorie 6
* 210 m

#### 1000 Base FX

* Délka 2 km
* Přes switch můžeme táhnout dál

#### 1000 Base SX

* Používá multimodový optický kabel
* Délka kabelu mezi uzlem a aktivním prvkem ovlivněna parametry kabelu

#### 1000 Base LX

* Používá multi/single modový optický kabel
* Délka kabelu ovlivněna typem a parametry kabelu


# RM ISO/OSI, TCP/IP

## Referenční model ISO/OSI

* Open Systém for Interchange of Information

### Důvod vzniku

* V 70. letech každá firma vyráběla jiné systémy
  + Potřeba jednotného základu
* Koncept ISO/OSI je oficiální koncept počítačových sítí od organizace ISO
  + Sdružuje národní standardizační organizace
* Původně měl být vytvořen standard, který by pokrýval veškeré otázky kolem architektury otevřených systémů
  + To však bylo příliš náročné a zdlouhavé
  + Autoři se zaměřili pouze na problematiku vzájemného propojování uzlů celé sítě
  + I toto omezení však stále přinášelo velký objem práce
  + Nakonec bylo rozhodnuto o řešení ve formě „referenčního modelu“
* Definováno
  + Kolik má být vrstev
  + Jaké má být rozhraní mezi jednotlivými vrstvami
  + Co má která vrstva vykonávat a jaké služby má poskytnout
    - Nebylo specifikováno, jak konkrétně má která vrstva své funkce vykonávat
    - Nebyly připraveny jednotlivé protokoly
* Koncepce ISO/OSI má 7 vrstev, lze rozdělit do 3 skupin
  + Přenosové vrstvy
    - Tři nejspodnější
    - Mají na starost přenos dat
  + Vrstvy orientované aplikačně
    - Tři nejvyšší
    - Poskytují podporu aplikacím
  + Mezi těmito vrstvami existuje ještě jedna
    - Má za úkol vzájemně přizpůsobovat možnosti a potřeby obou hlavních skupin



### Vrstvy

#### Fyzická vrstva

* Přenáší fyzicky data z bodu A do B
* Zajišťuje zakódování rámců do podoby elektrických signálů a jejich přenos po síťových kabelech
* Data se z pohledu vrstvy jeví jako posloupnost bitů a nemají žádnou strukturu
* Umí jen poslat / přijmout
* Definuje
  + Způsob signálu a jeho limity
  + Typ přenosového média
  + Dálková omezení, kvalitativní omezení…
  + Topologie
    - Způsob propojení mezi sebou

#### Linková vrstva

* Řeší
  + Fyzickou adresaci
  + Použitou přístupovou metodu
* Pakety jsou zde přetvářeny na rámce
  + Ty jsou vybaveny příslušnými adresami a posloupnostmi dat, které jsou potřebné pro synchronizaci hodin síťových adapterů

#### Síťová vrstva

* Řeší logickou adresaci
  + Tj. výměna dat mezi oddělenými sítěmi
* Vybírá optimální cestu pro přenos zprávy k cílové stanici
* U jednoduchých lokálních sítí, kde mají stanice společnou kabeláž a nejsou připojeny na jinou lokální síť, nemusí tuto vrstvu využívat

#### Transportní vrstva

* Dohlíží na veškeré přenosy dat
* Dojde-li k jejich ztrátě, vyžádá je nanovo
* Z pohledu 5. vrstvy zajišťuje, aby byla síť virtuálně propojená – každý s každým
* Má na starosti ochranu přenášených dat
* Data jsou zde rozdělována a slučována do menších částí – tzv. paketů
* Zde jsou prováděny kontrolní součty, které umožňují následnou kontrolu správnosti přenosu
* Také se zde vytvářejí záložní kopie, pro případné opakování přenosu, pokud je neúspěšný
* Opět je ke zprávě připojena hlavička této vrstvy

#### Relační vrstva

* Řídí relace – začíná je a končí
* Definuje základní bezpečnostní systém – přístupová práva
* Zajišťuje zabezpečení vlastního spojení mezi síťovými stanicemi
* V této vrstvě se rozhoduje, jakým způsobem bude spojení realizováno
* Spojení lze buď
  + Poloduplexně
  + Duplexně

#### Prezenční vrstva

* Zajišťuje prezentaci dat, tj.
  + Kódování
  + Šifrování
  + Komprese

#### Aplikační vrstva


* Obsahuje aplikační protokoly, jejichž prostřednictvím komunikuji aplikace s OSI modelem
* Např. SMTP, FTP, http + služby k jejich použití
* Jediná síťová vrstva, ke které má přímí přístup uživatel
* V této vrstvě jsou data, které chceme poslat na jiný počítač

## IP Adresy

* Rozdělení
  + Každé rozhraní má svou adresu
  + 32bitové číslo
* Adresy v TCP/IP
  + Ryze abstraktní adresy
    - Tzn. Nemají přímý ekvivalent v žádných fyzických adresách

### Třídy IP adres

* Původně zavedeno, aby se neplýtvalo s omezeným počtem IP adres v malých sítích, a naopak aby velké sítě měli dostatek adres
* Třídy A, B, C D a E



## Protokol

* Protokol je sada formálních pravidel definujících přenos v sítích
* Zajišťuje výkon služby v dané vrstvě
* Spolupracuje s dalšími protokoly téže vrstvy a sousedních vrstev

### IP

* Internet Protocol
* Bez spojení – samostatné datagramy
* Bez záruk
* Zabezpečuje správné doručování dat jednotlivým PC v síti
* Pracuje na úrovni síťové vrstvy
* Nespolehlivý
* Každý datagram představuje samostatnou jednotku
  + Putují sítí nezávisle
  + Pořadí doručení nemusí být stejné jako pořadí ve zprávě
  + Doručení není zaručeno, spolehlivost zajišťují vyšší vrstvy (TCP)
* Hlavička
  + IP adresa zdroje
  + IP adresa cíle
  + Verze
  + Délka hlavičky
    - Max. 60 B
  + TOS
    - Type of Service
  + Celková délka
    - Max. 65535 B
  + TTL
    - Time to Live
    - Každý směrovač sníží alespoň o jednu
    - Ochrana proti zacyklení
  + CRC
    - Nezahrnuje data

### TCP

* Transmission Control Protocol
* Spolehlivá přeprava
* Proud bitů bez struktury
* Spojovaná služba, virtuální okruhy
* Vyrovnávací paměť – komunikační SW seskupuje/rozděluje data podle potřeby, aby komunikace byla efektivní
* Pracuje na úrovni transportní vrstvy
* Plně duplexní spojení
* Doručí všechna data bez ztráty a ve správném pořadí
* Jde o službu se spojením, má fáze
  + Navázání spojení
  + Přenos dat
  + Ukončení spojení
* Rozlišuje aplikace pomocí portů
* Hlavička
  + Čísla portů
  + Délka hlavičky v 32 bit. Slovech
  + Příznaky
    - URG = segment obsahuje urgentní data
    - ACK = obsahuje potvrzení
    - PSH = předat data cílové aplikace co nejrychleji
    - RST = reset (náhlé ukončení spojení)
    - SYN = zahájení spojení
    - FIN = končí odesílání dat
  + Kontrolní součet
    - Pseudohlavička + TCP hlavička + data
* Zajištění spolehlivosti
  + Potvrzování řeší ztráty paketů
  + Možnost přehození a duplikace
    - Pořadová čísla
    - TCP čísluje bajty (oktety)
  + Potvrzuje nejdelší souvislý prefix, který přijal od začátku vysílání
  + Jednoduché a jednoznačné
  + Ztracené potvrzení nemusí způsobit opakování
  + Nelze oznámit mezeru

### UDP

* Nespojovaný
* Nespolehlivý, pouze s detekcí chyb
* Jednodušší verze protokolu TCP
* Vhodný pro data, která přenášejí malá kvanta nezávislých dat

### ARP

* Slouží k mapování IP adres na MAC adresy
* Spravuje paměť cache, umožňuje zjistit HW adresu všech PC v dané sítí

### ICMP

* Nespojovaný
* Nespolehlivý, pouze s detekcí chyb – kontrolní součet
* Použití
  + Předávání chybových a diagnostických informací mezi stanicemi
  + Ping

# Internet

## Internet

* Celosvětový systém navzájem propojených sítí, ve kterých mezi sebou PC komunikují pomocí protokolů TCP/IP
* Společným cílem je bezproblémová komunikace (výměna dat)
* Internet spojuje jednotlivé síťové uzly
  + Tím může být buď PC, ale i síťové zařízení – router, switch
* Každý PC má svoji IP adresu
  + Lze použít i doménová jména
* Největší světová decentralizovaná síť
* Obrovské rozšíření mezi řadové uživatele
* Původně pro vzdělávací účely

## RFC

* Request For Comments
  + Používá se pro označení řady standardů a dalších dokumentů popisujících internetové protokoly, systémy, …
* Spíše doporučení než normy, ale přesto se podle nich většina internetu řídí
* Jednotlivé dokumenty vydává editor RFC podle příkazů Internet Architecture Board
* Každé RFC má přiděleno veřejné číslo
* Vydané RFC se nikdy neruší, pouze se nahrazují novějšími
* Autory RFC jsou konkrétní experti, kteří se snaží vyřešit daný problém, jehož řešení nabídnou ve formě návrhu RFC – Internet Draft
* Až na výjimky jsou tyto standardy dodržovány

## Vznik a historie sítě internet

* Zhruba před 20 lety došlo k rozšíření osobních počítačů
* Začaly vznikat počítačové sítě, které docílily sdílení informačních zdrojů
* Počátek vzniku sítě internet je kolem roku 1969
* V té době vzniká ARPAnet

### ARPAnet

* Předchůdce sítě internet
* Vybudována pro účely vojenského výzkumu
* Aby PC mohl poslat zprávu, musel ji zabalit do obálky protokolu IP a tyto balíčky – pakety – správně adresovat na cílový PC
* Filozofie spočívala v tom, že každý PC mohl komunikovat rovnocenně s kterýmkoliv jiným PC
* Snahou bylo vybudovat sítě mezi Pentagonem a strategickými instrukcemi
* Měla odolávat výpadkům
  + Klasická síť nebyla vhodná, protože ji řídí server a ostatní stanice se k němu pojí
  + Proto byla vyvinuta architektura, která neměla centrální server
* Od roku 1983, kdy se začali lokální sítě rozšiřovat, začaly organizace dávat přednost připojení do sítě ARPAnet
  + Namísto připojování svých lokálních sítí k velkým PC
  + Aby tyto sítě a jejich uživatelé mohli komunikovat mezi sebou

### NSFNET

* Vznikla koncem 80. let
* Za vznikem stála National Science Foundation – USA
* Síť tvořilo 5 center na amerických univerzitách
  + Přístup pro jakýkoliv vědecký účel
* Na architektuře sítě ARPAnet
* Tvořena vysokokapacitními telekomunikačními linkami
* Všechna střediska propojena telefonní linkou
* Finančně náročné pronajímat vždy celou linku, proto se vytvořili oblasti sítě
  + K páteři se připojovaly vždy přes nejbližšího souseda
  + Jednotlivé řetězce byly připojeny k jednomu bodu superpočítače
  + Vznikla lokální síť, která umožňovala uživateli připojit se k páteřní síti a zároveň komunikovat s kterýmkoliv jiným PC, který byl do této sítě připojen
  + Výsledné náklady potom byly za připojení jen k nejbližšímu sousedu
* Postupem času se síť stala přetížená

## Organizace

### ISOC (Internet Society)

* Dobrovolná organizace
* Podpora výměny informací pomocí technologie internet
* Pomáhá rozvojovým zemím s poradenstvím v oblasti sítí a připojení k internetu

### IAB (Internet Architecture Board)

* Pracuje jako seskupení dobrovolníků
* Řízení technické správy sítě internet a stanovení standardů komunikace v síti
* Jmenováni ISOC

### IANA

* Globální přidělování IP adres
* Spravuje TLD

### IETF

* Spravuje a rozvíjí internetové komunikační standardy

### W3C

* Spravuje a rozvíjí standardy pro WWW

## Připojení

* Mezinárodní spoje dosahují v internetu vysokých rychlostí přenosu
* Uživatelé jsou připojeni prostřednictvím tzv. poslední míle
  + Samotné připojení uživatelů je realizováno různými technologiemi
  + Uživatelé se někdy pojí do skupin, aby ušetřili náklady nebo naopak dosáhli na rychlejší připojení
  + Zprostředkovatel k internetu se označuje jako Internet Service Provider – ISP
* Existuje několik možností připojení k internetu
  + Telefonní linka
    - Modem
    - Vytáčené spojení, ISDN a DSL
    - Někdy je linka vyhrazena pouze pro datové přenosy
  + Přípojka kabelové televize
  + Satelitní síť
  + Mobilní telefonní síť
  + Wi-Fi
  + Elektrické rozvodné sítě
* O kvalitě připojení rozhoduje
  + Agregace
    - Kolik uživatelů sdílí jednu linku
  + Doba odezvy
  + Rychlost připojení poslední míle
  + Technologie použitá pro připojení poslední míle

## Struktura

* Internet je síť vytvořená pospojováním lokálních sítí
* Různé druhy sítí
* Není a ani nemůže být zajištěno, aby všechny sítě byly totožné a kompatibilní
  + Je potřeba kompatibilitu připojení zajistit
  + K tomu slouží router
    - Nachází se na lokální sítí a zprostředkovává připojení do internetu
    - Odděluje lokální sít a internet
    - Chrání obě časti mezi sebou před negativními jevy
    - Lokální síť je chráněna před silným síťovým provozem, který je směrován jinam
    - Rozhoduje, jakou další cestou budou došla data odeslána
    - Směrovač nemá přímé spojení s ostatními routery
    - Zjistí si adresu, kam mají být data zaslána, vybere nejvhodnější cestu a tou je odešle

## Protokoly

* Pravidla, pomocí kterých se komunikuje
* Síťový protokol
* Transportní protokol
* Aplikační protokol

### Internet Protokol – IP

* Použití na internetu jako síťový protokol
* Řídí a dohlíží na zasílání zpráv z lokální na cílovou stanici
* Stará se o
  + Identifikaci příjemce a odesílatele
* Pracuje s pakety

### Transmission Control Protocol – TCP

* Pracuje na transportní vrstvě
* Spojová a spolehlivá služba
* Na přijímací straně se stará o správné poskládání paketu
* Na straně odesílatele
  + Rozdělit zprávu na pakety
  + Očíslovat pakety
  + Zasílat po sítí ve své vlastní TCP obálce, která je vložena do IP obálky
* Na straně příjemce
  + Posbírat všechny TCP obálky
  + Získat z nich data a tyto části složit ve správném pořadí
  + Požádat o opětovné zaslání paketu, při chybě nebo deformaci

### User Datagram Protocol – UDP

* Další přenosový protokol
* Některé aplikace ho používají místo TCP
* U TCP nastává zpoždění při skládání paketů, to se u UDP neděje
* Používá vlastní obálku, která je vložena do IP
* Určité funkce TCP vypouští
* Nezajišťuje žádosti na zpětné vyslání poškozeného paketu, ani se nestará o sled paketů
* V takových aplikacích které
  + Svým rozsahem vejdou do jednoho paketu
  + Schopné odeslat v případě ztráty zprávy paket znovu
    - O opětovné poslání se stará aplikace

## Domény – DNS

* Podnětem k vytvoření pojmenování domén
  + Jednodušší práce
  + Nutnost zajistit jednoznačnou identifikaci rychle přibývajícímu množství stanic v internetu
* IP adrese je přiděleno jméno, které je reprezentováno soustavou domén
* Domény se oddělují tečkami
* Zpravidla není více jak 5 částí jmen
* V doméně vlevo je uvedeno hostitelské jméno PC a za ním jména domén, do kterých PC náleží
* Vznikl seznam domén, skládajících se ze dvou písmen, která odpovídají nejvyšším úrovním domén pro jednotlivé země
* Doménové jméno se vyhodnocuje zprava
  + Postupně se zpřesňuje

# Směrování

## Základní principy

* Směrování je základní funkce síťové vrstvy
* Provádí se pomocí směrovací tabulky
* Routovací protokoly tvoří inteligenci sítě
* Router vidí díky tabulce dále, než jen k sousedovi
* Aktualizace směrovacích tabulek má povahu řídící zprávy – vyšší priorita
* Vlivem zpoždění při přenosu tabulek může vzniknout routovací smyčka
* Pakety jsou směrovány dvěma způsoby
  + Statické
    - Ručně zadané cesty
    - Bezpečné a dobré
    - Nereflektuje změny v topologii
    - Nutnost manuálního zápisu tabulky
  + Dynamické
    - Síť se automaticky přizpůsobuje změnám
    - Automatický se vypočítávají cesty pomocí routovacího protokolu
      * Distance Vector Routing Protocol
      * Link State Routing Protocol
    - Dále dělení podle použití ve vnitřní lokální sítě nebo napříč sítěmi
      * Interior Gateway Protocol – IGP
      * Exterior Gateway Protocol – EGP

### Distance Vector Routing Protocol

* RIP, RIP2, IGRP, EIGRP, BGP
* Routery udržují routovací tabulku s informací o vzdálenosti do dané sítě
  + Periodicky routovací tabulku zasílají sousedům
  + Pro výpočet nejlepší cesty se používají metriky
* Jednoduché DVRP (RIP, IGRP) nevytváří vztahy se sousedy
* Problém routovací smyčky
  + Řeší se pomocí
    - Definice maximální vzdálenosti – TTL
    - Split horizon
      * Neposílá routu na rozhraní, přes které přišla
    - Route poisoning
    - Hold-down timer

### Linik State Routing Protocol

* OSPF, IS-IS
* Routery udržují komplexní databázi síťové topologie
* Výměnňují si Link State Advertisements – LSA
  + Vyvolány nějakou událostí v síti
* Do svého okolí odesílá Hello pakety, kde zasílá informace o sobě
* Rychle reaguje na změny topologie
* Metrika je komplexní, nejčastěji se používá Dijkstrův algoritmus – Shortest Path First – SPF
* Pro zlepšení vlastností se používá
  + Rozdělování do menších oblastí
  + Hraniční routery posílají sumární cesty
  + Využívá multicast
  + Číslování LSA

### Autonomous Systems – AS

* Skupina IP sítí a routerů, které jsou pod stejnou technickou administrací
* Čísla 1–65535
* Privátní rozsah 65512-65535
* AS používá EGP pro komunikaci s jinou AS
* Uvnitř AS se routery naučené z BGP mohou redistribuovat do IGP

### Administrative Distance – AD

* Určuje důvěryhodnost protokolu
* Definuje spolehlivost protokolu a prioritizace lepší nižším číslem
* Je vlastnost používaná na routerech k určení nejlepší cesty

### Konvergence

* Procesy a čas potřebný pro konverzi směrovacího protokolu
* Dosažen ve chvíli, kdy všechny routery mají kompletní aktuální informace o topologii

## Protokol RIP

* Routing Information Protocol
* Metoda, k zajištění síťové konektivity a nalezení nejlepší cesty k zasílání dat
* Protokol router-to-router
* Distribuovaný směrovací protokol
  + Směrovací informace si vyměňují sousedé či skupiny routerů
* Nejčastěji IGP
  + Interior Gateway Protocol
* Klasický vector distance = založen na vektoru vzdáleností
* Ve směrovací tabulce má
  + Cíl
  + Kudy nejlépe k němu
* Metrikou je počet skoků
  + Vzdálenost měřena ve skocích přes jednotlivé routery
  + Max 15
  + 16 nekonečno
* Užívá se pro menší sítě
* Algoritmus
  + Každých 30 s pošli směrovací tabulku sousedovi
  + Soused přičte ke všem vzdálenostem 1 a porovná svou tabulku, změní si záznam pokud:
    - Cíl ještě neznal
    - Zná k cíli delší cestu
    - Cesta k cíli vede přes odesílatele tabulky
* Hold Down
  + Spouštění časovače v případě zavedení nové cesty do tabulky
  + Nedorazí-li v tomto limitu alespoň jedna další směrovací informace, cesta ztrácí platnost
* Split Horizon
  + Nevrací informace tomu, kdo ji poslal
* Poison Reverse
  + Informace se posílá na všechna rozhraní
* Triggered Update
  + Kdykoliv router změní metriku nějaké cesty, okamžitě vyšle novou směrovací tabulku
* Výhody
  + Jednoduché zavedení
  + Velmi rozšířený
  + Podpora takřka všemi výrobci
* Nevýhody
  + Pomalá konvergence
  + Malá maximální cena – nelze vyjádřit kvalitu linek
  + Vznik dočasných cyklů
  + Omezená metrika

## Protokol IGRP

* Interior Gateway Routing Protocol
* Robustnější než RIP – vektor vzdálenosti

## Protokol EIGRP

* Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
* Hybridní routovací protokol
* Metrika
  + 32 bitová
  + Skládá se z
    - Vektor vzdálenosti
    - Zpoždění na lince
  + Většinou se používá pouze šířka pásma a delay
* Používá spolehlivý přenosový protokol RTP
* Proprietární Cisco protokol, rozšíření staršího IGRP
* Jedná se o rozšířený Distance Vector Routing Protocol
* Obsahuje i některé vlastnosti z Link State Routing Protocolu
* Používá DUAL algoritmus – Diffusing Update Based Algorythm
* Oproti IGRP
  + Rychlejší konvergence
  + Větší rozšiřitelnost
  + Smyčky jsou téměř vyloučeny
  + Zasílá pouze změny
* Jedná se o classless protokol
  + Používá CIDR a VLSM
  + Jako masku zasílá délku prefixu pro každý cílový subnet
* Sestavuje vztahy se sousedy zvané sousedství
  + Soused se objevuje pomocí hello paktů
    - 5s na rychlých linkách
    - 60s na pomalých
* Aby dva routery mohly být sousedy
  + Musí být členy stejného AS
  + Mít stejné K values
  + Stejné verze EIGRP
  + Interface na stejném subnetu
  + Stejný MD5 hash
* Defaultně používá autosumarizaci přes classful hranice
  + Zajišťuje, aby routovací tabulky byly kompaktní
  + Lze vypnout
    - To je třeba v případě nespojitého adresního prostoru
  + Lze nastavit manuální sumarizaci na interface
* Podporuje IP, IPv6, IPX, AppleTalk
* Maximálně zabere 50% propustnosti interface
* Základní termíny
  + Successor
    - Primární routa k cíli
    - Ukládá se do tabulky
    - Může být více k jednomu cíli
  + Feasible successor
    - Záložní cesta
    - Ukládá se do tabulky topologie
    - Může být více ke stejnému cíli
  + Reported distance – RD
    - Nebo advertised distance
    - Nejnižší celková vzdálenost podél cesty do cílové sítě zaslána sousedem
  + Feasible distance – FD
    - Je RD + cena k dosažení souseda
  + Feasibility condition
    - Podmínka k dosažení sítě bez smyček
* Pokud router nemá žadný feasible successor, tak přepne do aktivního stavu a dotáže se sousedů
* Stuck In Active – SIA
  + Stav kdy je cesta v aktivním stavu, router odešle query a v určitém stavu neobdrží odpověď, v tom případě vyřadí tyto sousedy
* Routovací tabulky se předávají pomocí multicastu
  + Pokud je to možné
    - Jinak se použije unicast
* Tabulky pro EIGRP
  + Routovací
  + Topologie
  + Sousedé
* Stub Routing
  + Používá se pro topologii Hub and Spoek
  + Model kola – střed kola a paprsky, obdoba topologie hvězda
  + Jako stub se konfigurují remote routers
  + Jako sousedi stub routeru by měli být pouze EIGRP hub routers
  + Snižuje využití zdrojů

## Protokol OSPF

* Otevřený standard
* Jedná se o classless protokol s podporou VLSM
* Používá Dijkstrův algoritmus nejkratší cesty – SPF
* Používá link-state databázi, která předchází smyčkám
* Routovací updaty se posílají pouze pokud jsou potřeba
* Využívá multicast
* Nepoužívá TCP, ale IP protokol 89
  + Sám si řeší detekci chyb a oprav
* Podporuje autentizaci
  + Plain text nebo MD5
* Používá hello protokol
  + Lepší než výměna tabulek v RIP
  + Posílá každých 10s
  + Aby se routery staly sousedy, tak musí mít shodné hodnoty
    - Číslo oblasti
    - Typ oblasti
    - Subnet a masku
    - Hello a dead timer
    - Autentizační údaje
* LSA se posílá každých 30min nebo při změně
* Cena linky
  + 100Mb / bandwidth
* OSPF router ID je nejvyšší IP adresa na routeru nebo adresa loopback interface
* Tabulky OSPF
  + Routovací
  + Topologie
  + Sousedů
  + Link-state database
* DR/BDR routery
  + Designated Router
    - Posílá LSA 2 všem sousedům v multi-access
    - Slouží k redukci síťového provozu
    - Zdrojem routovacích updatů
  + Backup Designated Router
    - Stává se Designated Routerem, pokud původní selže
    - Má druhou nejvyšší prioritu v době volby

## Protokol BGP

* Pro routování mezi AS
* Posílají se periodické keepalive pro ověření konektivity
* V updatech zasílá Network Layer Reachability Information – NLRI
  + Cílový prefix, délka, next hop, cesta
* Routovací tabulka může obsahovat více než 100 000 záznamů
  + Díky tomu je internet decentralizovaný systém
* Podporuje CIDR/VLSM a route aggregation
* Nepoužívá tradiční metriky, ale rozhoduje podle cesty, politik a pravidel

## Protokol IS-IS

* Standardizován ISO
* Používá Dijkstrův SPF algoritmus
* Pomocí hello paketů sestavuje sousedy
* Classless protokol, VLSM, CIDR
* Používá sumarizaci
* Podporuje autentizaci
* Běží na síťové vrstvě OSI (3)
* Využívá Network Service Access Point (NSAP)
* Nevyužívá IP protokol ale OSI networking
* Více časovačů pro ladění
* Méně typů oblastí než OSPF
* Více škálovatelný
* Menší zátěž na CPU
* Používá Partial Route Calculations pro výpočet dostupnosti
* Používá domény
* Používá pouze point-to-point a broadcast network
* Metrika
  + Cena
    - Max 1024 pro cestu
    - Max 64 pro link
    - Default je 10 pro každou linku
  + Pro ne-Cisco také delay
  + Expense
  + Error

## Směrovače

* Protokolově závislý
* Umožňuje propojení více než dvou částí globální sítě
* Hledá optimální cesty mezi uzly
* Přejímá rámce mezi sítěmi a spojí ty sítě, které komunikují
* Pro každou síť si ukládá tabulku logických adres
* Užívá směrovací tabulky a omezuje výskyt kolizí
* Přenosový protokol definovaný na 3. a 4. vrstvě

# Propojování a management sítí

## Přenosová média

* Linková
  + Koax. kabel
  + Kroucená dvojlinka
    - UTP
    - STP
* Optické kabely
  + Nesou modulované světelné impulzy
* Radiové spoje
* Družicové spoje

## Technologie pro různé vrstvy

### Opakovače

* Fungují jako zesilovače elektrických signálů
* Pracují na úrovni fyzické vrstvy

### Mosty

* Na úrovni linkové vrstvy
* Pracuje na principu Store and Forward
* Průběžně přijímá jednotlivé rámce a podle adres v nich se rozhoduje, zda je předá druhé straně nebo ne

### Routery

* Na úrovni síťové vrstvy
* Stará se o doručení paketů od odesílatele ke příjemci
* Viditelné pro ostatní síťové vrstvy
* Pro funkčnost je nutné, aby všechny propojované sítě používaly stejný protokol na síťové vrstvě
  + Není nutné na linkové a fyzické vrstvě

### Multiprotokolové směrovače

* Problém heterogenních sítí lze řešit
  + Konverzí protokolu
    - Nespolehlivé a náročné
  + Směrováním více protokolů současně
* Schopné pracovat s více protokoly současně
* Musí být schopen rozeznat typ paketu, který dostane od linkové vrstvy

### Brouter

* Bridge / router
* Funguje jako směrovač a teprve v okamžiku, kdy pro paket nedokáže aplikovat směrovací algoritmus, předá paket dál, jako most

### Brána

* Pokud je potřeba vzájemně propojit sítě odlišných koncepcí
* Tam kde se používají jiné soustavy protokolů
* Pracuje na takové úrovni, na které je možné konverzi protokolů zajistit

## Prostředky pro správu sítí

* NMS – Network Management Station
* Open View
* EMS – Enterprise Management Systém
* SNMP – Simple Network Management Protocol
* Jiné
  + Unicenter
  + IMB Tivoli NetView
  + MMC – Microsoft Management Console

## SNMP

* Slouží k výměně informací, které se člení na jednotlivé proměnné a jež jsou uspořádány do hierarchického stromu
* Slouží ke komunikace mezi managery a agenty na uzlech sítě
* Proniká i do průmyslové automatizace a měřící techniky
* Asynchronní, transakčně orientovaný protokol na modelu klient/server
* Pro přenos se používá UDP
* Je protokolem rodiny TCP/IP
* Klientský program
  + Zvaný síťový manager
  + Vytváří virtuální spojení se SNMP agentem, který běží na síťovém zařízení
* Agent
  + Malý program, který monitoruje stav zařízení a poskytuje informace manageru
  + Informace jsou uspořádány podle MIB databáze
    - Objekty Cisco MIB
      * Konfigurace
      * Frekvence chyb rozhraní
      * Šířka pásma
      * Hustota provozu
      * Nedosažitelné adresy
      * Data SNMP – vlastní režie
  + Komunikace mezi managerem a agentem je vykonávána přes Network Management Protocol
  + V prostředích
    - Routery
    - Switche
    - Rozbočovače
    - Servery
    - Pracovní stanice, tiskárny, UPS
* Získání informací o zařízení
  + Manažer vyšle požadavek na zařízení a vyhodnotí informace poskytované agentem
    - Automaticky v určených intervalech
    - Vyžádání správcem
  + Agent detekuje stavy definované hodnoty a vyšle trap – možnost provedená definovaných akcí
    - HW porucha, zátěž nad limit, pokus o neznámí přistup, ukončení aktualizace
  + Kontinuální monitorování je z důvodu zátěže nereálné
    - Efektivita je zajištěna kombinací pooling a trap aktivit
* SNMP pracuje na modelu žádost-odpověď
  + Monitorovací dotazy
  + Prahové dotazování
* Příkazy SNMP
  + GET – načtení od agenta
  + GetNext – načtení dalších instancí
  + GetBulk – čte první a všechny následující instance
  + Set – nastaví první a všechny následující instance
  + Trap – agent oznamuje vznik události
  + Inform – nařízení předávat data i jinam
* Výhody
  + Správa internetové sítě jedním nástrojem
* Nevýhody
  + Spotřeba prostředků, vyšší koncová cena
  + Rozdílná podpora standardů výrobci
  + Práce týmu správců

## RMON – Remote Monitoring

* Doplňuje SNMP
* Odlišnosti
  + Je postaven na zvláštních strojích
  + Nečeká na dotazování dat
  + Umožňuje podrobnější sběr údajů
* Je dražší

# Principy operačních systémů

## Rozdělení

* Pro pracovní stanice
  + Síťové
* Serverové

## Metody přidělování CPU

* V jednoduchém OS, pokud jediná spuštěná úloha musí čekat, je blokováno CPU
* V multiprogramovém OS je možno tento čas využít efektivně
  + V paměti je uchováváno více úloh
  + V okamžiku, kdy musí úloha čekat, je CPU přiděleno jiné
* Běh procesu je složen z cyklu spouštění na CPU a čekání
* Při posledním CPU cyklu dojde k systémovému volání, které vede k ukončení procesu
* Každý proces je ve frontě reprezentován zejména svým PCB
  + FIFO, fronta s prioritou, strom, neuspořádaný seznam

### Dispečer

* Část OS, která zajišťuje přidělování CPU
* Funkce
  + Přepínání kontextu
  + Přepínání mezi uživatelskými mody
  + Nalezení místa, kde byl uživatelský program přerušen a znovu ho spustit

### Preemptivní plánování

* K přidělení CPU může dojít kvůli některému z těchto důvodů
  + Proces přechází ze stavu probíhající do stavu čekající
  + Čekání na dokončení synovského procesu
  + Proces přechází z probíhajícího do stavu připraven
  + Proces přechází ze stavu čekající do stavu připraven
  + Proces je ukončen

### Nepreemptivní plánování

* Proces opouští CPU pouze pokud je ukončen, nebo čeká
* Tato metoda plánování je užita ve Windows
* Nepotřebuje speciální HW, jako časovač apod.

### Kritéria přidělování CPU

* Jsou
  + Využití procesoru
  + Propustnost
  + Doba obrátky
  + Doba čekání
  + Doba odezvy
* Každý OS se snaží
  + Maximalizovat využití CPU a propustnost
  + Minimalizovat dobu obrátky, čekání a odezvy
* Často výhodnější minimalizovat průměr, než minimum či maximum
  + V interaktivních systémech je výhodnější minimalizovat rozptyl než průměr

### Příklady algoritmů

#### FCFS – First Come First Server

* FIFO
* Nejjednodušší algoritmus
* Nepreemptivní

#### SJF – Shortest Job First

* První je vždy úloha s nejkratším CPU cyklem
* V případě stejného času je rozhodnuto pomocí FCFS
* Preemptivní i nepreemptivní
* Využívá plánování dle priority
  + Interní – čas CPU
  + Externí – nastavena OS nebo uživatelem
* Procesy ve frontě stárnou a dostávají vyšší prioritu, aby nedošlo k jejich neobsloužení

#### RR – Round Robin

* Plánování cyklickou obsluhou
* FIFO fronta procesů
* Procesy jsou ve vykonávání přerušovány podle definované časové jednotky – zabírají CPU právě po dobu trvání doby, pak jsou vystřídány
* Možnost preemptivního plánování – přerušení procesu cyklem větším než časové kvantum, pokud přijde proces kratší

#### MQS – Multilevel Queue Scheduling

* Procesy rozděleny do skupin na interaktivní a na pozadí
* Každá skupina má svou vlastní frontu s vlastním plánovacím algoritmem
* Plánování mezi frontami obvykle jako preemptivní plánování s pevnou prioritou

#### MFQS – Multilevel Feedback Queue Scheduling

* Umožňuje procesům přesun mezi frontami, velice flexibilní, významný algoritmus

## Správa paměti

* Úkolem je monitorovat stav každého paměťového místa
* Tato část OS určuje strategii přidělování paměti a zvolenou technicky realizuje
* Volba strategie ovlivňuje propustnost celého systému

### Přidělování jediné souvislé oblasti paměti

* Jednoduchá metoda zpravidla u monoprogramových systému nevyžaduje použití žádných zvláštních technických prostředků
* Celá paměť je rozdělena na 3 souvislé oblasti
* OS je trvale uložen na začátku paměti
* Úloze je přiřazen celý zbytek paměti, přestože ve skutečnosti využívá jen její část
  + Část paměti, kterou úloha nepotřebuje zůstává nevyužitá
* Paměť je vždy přidělena jediné úloze a po jejím ukončení je paměť celá uvolněna
* Nevýhody
  + Vždy zpracovávána jen jedna úloha
    - Není plně využit čas CPU a dalších zařízení
  + Pokud má úloha malý nárok na paměť, její zbytek je nevyužit
  + Nemůže být provedena úloha, jejíž paměťové nároky jsou vyšší než kapacita
  + Jestliže systém zpracovává v daném čase jedinou úlohu, je velice neefektivní

### Přidělování paměti po sekcích

* Metoda je založena na myšlence rozdělení paměti na samostatné oblasti
  + Každá oblast je prostor jedné úlohy
* OS musí
  + Sledovat stav každé sekce
  + Rozhodovat, které úloze je paměť přidělena
  + Provádět vlastní přidělení
  + Uvolnit paměť po ukončení úlohy pro další přidělení
* Nutnost mechanismu ochrany narušení paměťového prostoru jinou úlohou
* Nevýhody
  + Fragmentace paměti
* Řešení fragmentace
  + Adresový prostor úlohy je rozdělen na stejné úseky – stránky
  + Paměť je rozdělena na bloky – stejné délky jako stránky
  + Stránky zůstávají vzhledem k uživatelskému programu souvislé, ale odpovídající bloky spolu fyzicky souviset nemusí
* Segmentace paměti
  + Logické seskupení informací, které se berou v úvahu jako jedna entita

## Stránkování paměti

* Důležitá je velikost stránky
  + Pokud by byl rozsah příliš velký, nebyl by zřetelný rozdíl mezi stránkováním a dělením paměti na sekce
  + Při malém rozsahu by bylo stránek hodně a tím položek tabulek stránek mnoho
* Pro adresový prostor úlohy existuje jedna tabulka, která obsahuje záznam stránka / blok
* V systému je tabulka obsazení bloků paměti, která obsahuje informaci o volnosti nebo přidělení
* Rozhodování o přidělení paměti provádí správce paměti
* Úloze je přidělena množina volných bloků paměti
* Určí se počet stránek pro úlohu a jestliže je v paměti dostatek, jsou přiděleny úloze
* Výhody
  + Dochází k odstraňování fragmentace
  + Zvyšuje se počet současně spustitelných úloh
* Nevýhody
  + Tabulky zabírají část paměti
  + Paměť obsahuje údaje, které se právě nevyužívají

## Virtuální paměť

* V principu je větší než operační paměť
* Je-li naplánováno zpracování úlohy, je do paměti zavedena pouze první stránka
  + Ostatní se zavádí v okamžiku, kdy je program potřebuje
  + Je zaručeno, že nepotřebné údaje nebudou do paměti zavedeny
* Problém nastává při zaplnění paměti
  + Nutno čekat na uvolnění některého bloku paměti
* Úkolem OS je ošetření výpadku stránky – page fault
  + Jestliže úloha vyžaduje zavedení další stránky, je třeba zjistit, zda je zavedena v paměti
    - Pokud ano, lze ji použít
    - Pokud ne, je třeba zajistit volný blok v paměti
  + V případě nalezení bloku je stránka zavedena a program pokračuje
  + Pokud není, je třeba vybrat stránku, která bude odstraněna a uložena na disk, na toto místo se pak zavede požadovaná stránka
  + Nejvíce problémů při odstraňování stránky
    - Systém se musí pokusit eliminovat situaci, při které dojde k zahlcení
      * Stránka je uvolněna a hned potom zase zavedena
        + To může vést i ke zhroucení systému
    - Kladen velký důraz na odstraňované stránky
      * Pro stránku musí existovat příznak, který určuje kdy naposledy byla použita
* Výhody
  + Všechny výhody stránkovací strategie
  + Umožňuje efektivněji využít paměť
  + Umožňuje zpracovávat větší počet úloh než předchozí metody
* Nevýhody
  + Technicky složitější

## Správa periferních zařízení

* Úkolem je
  + Sledovat stav všech připojených zařízení
  + Rozhodovat o tom, které bude přiděleno procesoru a na jak dlouho
* Druhy zařízení
  + I/O
    - Klávesnice, scannery, …
  + Paměti

## Správa souborů

* Řídí a realizuje ukládání informací a jejich zpětné vybavení

# Souborové systémy a logická struktura dat

## Soubor

* Základní logická organizační jednotka na disku
* Organizovaná množina dat s určitými vlastnostmi
* Vystupuje pod samostatným názvem
* Může obsahovat data v textové nebo binární podobě
* Atributy
  + Jméno
  + Typ
  + Lokace
  + Velikost
  + Ochrana
  + Datum, čas a uživatelská identifikace
* Pro lepší organizaci existuje složka
  + Organizační jednotka v souborovém systému
  + Může obsahovat další složky a soubory
  + Organizuje je do stromové struktury
* Adresář nejvyšší úrovně se označuje jako kořenový adresář – root direcotry
* Díky hierarchickému uspořádání lze jednoznačně určit každý soubor
* Absolutní cesta
  + Řetězec se jménem se vytvoří pospojováním všech adresářů, počínaje kořenovým, přes které je nutno projít k danému souboru
  + Zakončeno jménem souboru
  + Jména adresářů jsou oddělena zpětným nebo dopředným lomítkem
* Relativní cesta
  + Závisí na aktuálním adresáři
  + Popisuje cestu z aktuálního adresáře, ne kořenového
* Virtuální paměť každého procesu, který sdílí soubor, obsahuje odkazy na stejné stránky fyzické paměti
  + Na stránky, ve kterých je uložena kopie sdíleného souboru
  + Přístup procesu ke sdílenému souboru je koordinována systémem
    - Pro zajištění jedinečného přístupu k souboru

## Operace se soubory

* Vytvoření
  + Nejdříve potřeba najít dostatečně velký prostor na odkládacím zařízení
  + Musí být vytvořen záznam pro nový soubor v adresáři
    - Do tohoto záznamu, kde je uloženo jméno souboru a jeho uložení v systému souborů
* Zápis
  + Prováděno systémové volání, které vyžaduje jméno souboru a informace, které mají být uloženy do souboru
  + Systém musí uložit ukazatel zápisu na místo v souboru, kde má být zápis proveden
* Čtení
  + Systémové volání vyžaduje jméno souboru a informaci o tom, kde v paměti je následující blok souboru
  + Je vyhledán adresář a v něm záznam, podle něj je nastaven ukazatel čtení na místo, od kterého mý být provedeno následující čtení
    - Kdykoliv má nastat čtení souboru, je aktualizována pozice ukazatele čtení
  + Protože většinou je soubor buď čten, nebo zapisován, mnoho systémů užívá pouze jeden ukazatel aktuální pozice, čímž je šetřen prostor
* Přemístění souboru
  + Je vyhledá adresář a v něm patřičný záznam
  + Ukazatel aktuální pozice je nastaven na patřičnou hodnotu
  + Přemístění pozice příští vstupní nebo výstupní operace v souboru nepotřebuje volat žádnou I/O operaci
  + Tato akce je známá jako seek
* Smazání
  + Je nutné vyhledat adresář, ve kterém soubor leží
  + Uvolnit celý úložný prostor, který byl souboru přidělen
  + Smaže se položka záznamu o daném souboru
* Vypuštění souboru
  + Uživatel chce nechat atributy, ale vymazat obsah
  + Zato funkce nastaví všechny atributy na nulu, s výjimkou velikosti
* Další příkazy
  + Připojení nových dat na konec souboru
  + Přejmenování souboru
  + Operace pro zjištění velikosti souboru
  + Operace dovolující změnit vlastníka souboru

## Vnitřní struktura souboru

* Některé OS využívají množinu speciálních operací, které manipulují se soubory
  + Tato myšlenka má nevýhodu v těžkopádnosti a velikosti kódu pro OS
* Najít interně offset uvnitř souboru může být pro OS komplikované
  + Všechny diskové I/O operace pracují v jednotkách jednoho bloku
  + Všechny bloky jsou stejné velikosti
  + Je nepravděpodobné, že by velikost záznamu byla stejná jako velikost bloku
  + Packing uložení logických záznamů do fyzických řeší tento problém
* Délka logického záznamu, délka fyzického záznamu a packing
  + Určují, kolik logických záznamů se vejde do jednoho fyzického bloku
    - Uložení může provést buď uživatelský program, nebo OS
  + Nebo může být soubor definován jako sled bloků
    - Všechny základní I/O operace pracují na těchto blocích
    - Konverze logického záznamu do fyzického bloku je potom SW problém

## Metody přístupu k souboru

### Sekvenční přístup

* Informace o souboru jsou zpracovány za sebou
* Velice častý přístup
* Operace prováděné na souboru jsou čtení a zápis
* Operace čtení čte následující část souboru a automaticky posune ukazatel až ke konci
* Stejně append, provede zápis informací na konec souboru a posune ukazatel

### Přímý přístup

* Soubor sestává z logických záznamů pevné délky
  + Umožňuje tak programu číst nebo zapisovat rychle
  + Je založena na diskovém modelu souboru, protože disky umožnují přístup k libovolnému bloku souboru
  + Při přímém přístupu je soubor očíslovanou sekvencí bloku nebo záznamu
* Soubory s přímím přístupem umožňují rychlý přístup
* Operace se soubory mohou být modifikovány tak, aby obsahovaly číslo bloku jako parametr

## Zamykání souboru

* Zamknutím souboru zabráníme přístup jiných procesů do otevřeného souboru

### Nevynucené zamykání

* Vyžaduje spolupráci všech procesů přistupujících k souboru
* Proces se pokusí získat zámek, pokud se povede, drží ho až do uvolnění
* Pokud se nepovede, bude čekat na uvolnění nebo skončí chybou
* Operace
  + Čtení, zápis atd. nejsou ovlivněny zámkem

### Vynucené zamykání

* Nevyžaduje spolupráci procesů, ovlivňuje souborové operace
* Ty se buď blokují do odemčení, nebo hned selžou

## Souborové systémy

* Fyzické uspořádání na disku zajišťuje souborový systém
  + Udržuje informace o souborech
    - Filesystom je realizován SW, který je součástí OS
    - Operační systém také uživateli zprostředkuje rozhraní pro základní práce se soubory
  + Udržuje vazby souborů na jejich nadřízené adresáře
  + Udržuje metadata o souborech
    - Délku, datum a čas změny, datum a čas vytvoření, vlastníka, oprávnění
  + Poskytuje služby pro práce se soubory a adresáři
    - Vytváření, přesouvání, nulování, připojování, úpravu
* Rozlišujeme souborové systémy
  + Diskové
    - Navrženy pro správu souborů na datových zařízeních
    - FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, ext2, ext3 ZFS, ISO 9660
    - Některé systémy provádějí žurnálování
  + Flashové
    - Navrženy pro správu souborů na flashových pamětích
    - Tradiční diskové nejsou vhodné protože
      * Omezují náhodný přístup
      * Nesnižují opotřebení
  + Databázové
    - U souborů uchovávají i množství dalších metadat
  + Síťové
    - Poskytují klientům přístup k souborům na serveru
    - SMB
  + Speciální
    - Dynamické systémy vytvářené SW
    - Pro účely komunikace mezi aplikacemi, systémem
    - Často v Unixu
    - Procfs

## VFS – Virtual File System

* Abstraktní rozhraní v Linuxu
* Všechny soubory jsou ve VFS
* Má podobu zobecněného stromu
* Má jeden kořenový systém
* Pevné i symbolické odkazy
* Speciální soubory
* Pravidla pro tvorbu názvů jsou velice volná

## Příklady souborových systémů

### FAT

* Používá se na paměťových kartách
* Relativně jednoduchý, nízký výkon
* Široká podpora napříč OS
* V novějších verzích podporuje dlouhá jména souborů
* Řešen spojovým seznamem
* Nepodporuje oprávnění ani symbolické linky
* Max. velikost souboru 4 GB

### NTFS

* Výchozí souborový systém od Windows NT
* Lepší než FAT
  + Lepší výkon, spolehlivost, lepší využití disku, podpora metadat, oprávnění, žurnálování
* Podporuje hard i sym linky
* Max. velikost souboru 16EB

### Ext2

* Pro linux
* Portován pro jiné OS
* Podporuje hard i sym linky
* Max. velikost souboru 2TB

### Ext3

* Rozšíření ext2 o žurnálování a vyšší spolehlivost

### Xfs

* Vysoce výkonný žurnálovací systém
* Přímá podpora pro RAID prokládání
* Podporuje zpožděnou alokaci
  + Zvyšuje výkon
  + Snižuje fragmentaci
* Podporuje vlastní atributy
* Max. velikost souboru 8EB

### NFS

* Nejpoužívanější síťový FS pro Linux
* Implementace složena z
  + Serverové
  + Klientské části
* Komunikace pomocí volání vzdálených procedur
* Původně podporován jen UDP nyní i TCP
* Celkem 18 procedur, všechny synchronní chování
* Cesty ks souborům se rozkládají na jednotlivé adresářové úrovně
* Max. velikost souboru 16EB

# Operační systémy Windows

## Architektura jádra

### Mikrojádro

* Implementuje jen vybrané základní mechanismy
  + Virtuální paměť
  + Plánování vláken
* Ostatní komponenty běží v uživatelském režimu
  + Zajištěna větší stabilita
* Všechny pokročilé funkce v uživatelském režimu
  + Časté přepínání mezi režimem jádra a uživatelským může vést ke zpomalení systému

### Monolitické jádro

* Velké jádro obsahuje většinu komponent
  + Souborové systémy
  + Správa procesů
* Sdílejí jeden virtuální adresový prostor
  + Zrychlení vzájemné komunikace
  + Možnost nechtěného ovlivnění datové struktury